Приложение

к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от «28» сентября 2017 г. № 1368/пр

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ**

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

**НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР 81-02-15-2001

## Сборник 15. Отделочные работы

# I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.15. Территориальные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

Сборник 15 «Отделочные работы» предназначены для определения затрат на выполнение полного комплекса отделочных работ.

1.15.1. В сборнике 15 включены:

а) облицовочные работы - облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными

плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы - штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка

поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы - установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы - окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой,

улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.4, 15.5, 15.6. В расценках табл. 15-04-027 приведены стоимости ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы - остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных

ограждений;

е) обойные работы - оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями и фотообоями согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.7, 15.8,

15.14;

ж) отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей согласно составу работ,

приведенному в приложении 15.13.

1.15.2. Сборник 15 предусматривает:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению - до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по

фронту работ.

1.15.3. В расценках на облицовку природным камнем учтены:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного - 100 мм, под скалу - 150 мм; из

известняка - 60 мм; из мрамора и травертина - 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м2 облицовки согласно расценкам табл. 15-01-005.

В расценке 15-01-011-03 не учтена стоимость кругов шлифовальных для полировки гранитных плит. Его следует учитывать дополнительно.

Расценки, указанные в табл. 15-01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

Расценки табл. 15-01-048 на облицовку доломитовыми плитами учитывают затраты на установку деталей крепления.

Расценки табл. 15-01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.15.4. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценкам 15-01-023-02, 1501-025-02, а переменного - по расценкам 15-01-023-03, 15-01-025-03.

В расценках табл. 15-01-023 и 15-01-025 к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.15.5. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые. Составы растворов для оштукатуривания в расценках учтены:

цементный 1:3;

цементно-известковый 1:1:6; известковый 1:2,5.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, к стоимости материальных ресурсов, затратам труда и оплате труда рабочих и стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты, определенные по формуле:

К = Тф / Тн,

где

Тф - проектная (фактическая) толщина намета;

Тн - нормативная (усредненная) толщина намета.

1.15.6. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.15.7. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.15.8. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением

(зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 1502-002 по 15-02-007.

1.15.9. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, затраты на ее выполнение следует определять по расценкам 15-02-031-08 и 15-02-031-09.

Подготовка поверхности при облицовке предусматривает комплекс процессов, которые должны отвечать следующим требованиям: бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выполненных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и др. водных составов увлажнить до матового блеска.

1.15.10. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 15-02-034) учтено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 15-02-035-04.

1.15.11. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 15-02-003-01 и 15-02-006-01.

1.15.12. В расценках табл. 15-02-001 по 15-02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, затраты на которое следует определять по расценкам табл. 15-02-036.

1.15.13. В расценках табл. с 15-03-005 по 15-03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.15.14. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в сборнике 15, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.15.15. В расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.15.16. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в приложении 15.1. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 15.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.15.17. В расценках на малярные работы учтено применение готовых составов - шпаклевок, грунтовок, красок;

для определения затраты на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.15.18. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.15.19. В расценках табл. 15-04-025, 15-04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда и оплату труда рабочих.

1.15.20. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда и оплату труда рабочих.

1.15.21. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (расценки с 15-04-038-01 по 15-04-038-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.15.22. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (расценки с 15-04-047-01 по 15-04-047-08).

1.15.23. В расценках на отделку под шелк (расценки с 15-04-047-03 по 15-04-047-08) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (приложение 15.2).

1.15.24. В расценках на разделку по эскизам (расценки с 15-04-047-09 по 15-04-047-11) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40 %), со средней насыщенностью рисунком (фон 20 % -40 %) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20 %).

1.15.25. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценке 15-04-047-08.

1.15.26. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам сборника 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.15.27. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными, эмульсионными и акриловыми красками учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 приложения 15.10.

1.15.28. В расценке 15-05-001-05 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.15.29. В расценках 15-05-002-03, 15-05-002-04 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2 %. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.15.30. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 15 -01-031 по 15-01-041.

1.15.31. При устройстве подвесных потолков с криволинейными очертаниями в плане радиусом до 2-х метров к затратам труда и оплате труда рабочих ТЕР 15-01-047-15 применять коэффициент 1,2.

1.15.32. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15, приведены в приложении 15.10. 1.15.33. Расценками табл. 15-01-064, 15-01-080 предусмотрено выполнение работ с готовых инвентарных лесов на высоте до 30 м. При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициенты, приведенные в приложения 15.12.

1.15.34. Расценками табл. 15-01-064, 15-01-080 предусмотрена теплоизоляция простых наружных стен и стен средней сложности (при площади, занимаемой архитектурными деталями, не более 30 % площади стены). При теплоизоляции сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены) или стен криволинейного очертания к затратам труда и оплате труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в приложении 15.12.

# II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.15. Исчисление объемов работ при использовании сборника 15 «Отделочные работы».

2.15.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям,

включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или

деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается

по большей стороне.

2.15.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.15.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.15.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

2.15.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.15.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, определяется по длине откосов отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.15.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.15.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту - по площади их горизонтальной проекции.

2.15.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.15.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.15.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.15.12. Объем работ по оштукатуриванию: потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по площади

поверхности потолка между внутренними гранями стен или перегородок; ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 определяется

по развернутой поверхности (по площади оштукатуриваемой поверхности).

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках 15-02-015-01, 15-02-015-03, 15-02-015-05, 15-02-015-07, 15-02-015-09, 15-02-015-11, 15-02-016-01, 15-02016-03, 15-02-016-05, табл. 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценке 15-02-03103.

2.15.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение расценивать по расценкам 15-02-031-01, 15-02-031-02.

2.15.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.15.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.15.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.15.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.15.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях - по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен - по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов - по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников - по проекту на строительство объекта.

2.15.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям сборника 15.

2.15.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

2.15.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.15.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.15.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.15.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50 %, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.15.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.15.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков - с применением коэффициента 1,75.

2.15.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2 % - 1; от 2,1 до 10 % - 1,1; от 10,1 до 40 % - 1,5; от 40,1 до 70 % - 2,1; более 70 % - 2,8.

2.15.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10 % от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.15.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на коэффициенты, приведенные в приложении 15.3.

2.15.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.15.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.15.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.15.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.15.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.15.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20 % типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных

сеток с рамкой и т.п. - 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30 % типа: лестничных,

балконных и т.п. - 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.15.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) - как поверхность нагрева приборов;

б) раковин - как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн - как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка - 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб: 15 мм - 0,11

м2; 20 мм - 0,13 м2; 25 мм - 0,16 м2; 32 мм - 0,18 м2; 40 мм - 0,21 м2; 50 мм - 0,26 м2;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре

труб:

50 мм - 0,28 м2; 75 мм - 0,37 м2; 100 мм - 0,48 м2; 125 мм - 0,59 м2; 150 мм - 0,72 м2. 2.15.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.15.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.15.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.15.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального - по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки - по площади, измеренной по наружному обводу

коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок - по площади, измеренной по наружному обводу

обвязок переплетов.

2.15.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.15.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.15.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.15.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

2.15.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.15.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

2.15.48. В расценках табл. 15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.15.49. В расценках табл. 15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности стен.

Объем работ по установке цельных ступеней в расценке 15-01-039-01 следует определять по длине устанавливаемых ступеней с учетом заделки их в стены.

Площадь облицовки стен листовыми материалами должен исчисляться по площади отделываемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

В расценках табл. 15-05-021 площадь остекления определяется по размеру стеклопакетов.

# III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Сборник 15. Отделочные работы** | | | | | | | |
| **Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-01-001** **Облицовка стен гранитными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-001-01 | до 2 | 14 669,72 | 11 328,93 | 168,09 | 48,62 | 3 172,70 | 1 175,2 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-001-02 | до 3 | 17 199,34 | 13 834,36 | 168,09 | 48,62 | 3 196,89 | 1 435,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-001-03 | до 4 | 19 627,79 | 16 121,94 | 168,09 | 48,62 | 3 337,76 | 1 672,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-001-04 | до 6 | 22 585,26 | 18 845,24 | 169,32 | 48,83 | 3 570,70 | 1 954,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-001-05 | более 6 | 26 907,24 | 22 875,72 | 169,32 | 48,83 | 3 862,20 | 2 373 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-001-06 | до 2 | 9 854,36 | 6 530,83 | 632,83 | 95,99 | 2 690,70 | 706,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| 15-01-001-07 | до 3 | 11 325,42 | 8 005,54 | 629,18 | 95,10 | 2 690,70 | 866,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-001-08 | до 4 | 12 694,78 | 9 374,90 | 629,18 | 95,10 | 2 690,70 | 1 014,6 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-001-09 | до 6 | 14 091,57 | 10 744,27 | 629,18 | 95,10 | 2 718,12 | 1 162,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-001-10 | более 6 | 15 856,63 | 12 538,68 | 621,76 | 93,86 | 2 696,19 | 1 357 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-001-11 | до 2 | 10 247,83 | 6 757,92 | 777,50 | 132,74 | 2 712,41 | 741 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| 15-01-001-12 | до 3 | 11 705,04 | 8 213,47 | 777,50 | 132,74 | 2 714,07 | 900,6 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| 15-01-001-13 | до 4 | 13 052,37 | 9 565,06 | 773,24 | 131,61 | 2 714,07 | 1 048,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *96* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-001-14 | до 6 | 14 505,33 | 11 020,61 | 768,98 | 130,48 | 2 715,74 | 1 208,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *95* |  |
| 15-01-001-15 | более 6 | 16 064,43 | 12 580,13 | 764,72 | 129,36 | 2 719,58 | 1 379,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *94* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-002** **Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-002-01 | до 2 | 7 888,75 | 4 848,98 | 391,27 | 34,93 | 2 648,50 | 517,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| 15-01-002-02 | до 3 | 9 182,88 | 6 142,04 | 390,68 | 34,70 | 2 650,16 | 655,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-002-03 | до 4 | 10 260,43 | 7 219,59 | 390,68 | 34,70 | 2 650,16 | 770,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-002-04 | до 6 | 11 339,65 | 8 297,14 | 390,68 | 34,70 | 2 651,83 | 885,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-002-05 | более 6 | 12 097,47 | 9 051,42 | 390,38 | 34,58 | 2 655,67 | 966 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-002-06 | до 2 | 7 720,11 | 5 910,47 | 105,90 | 31,29 | 1 703,74 | 621,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-002-07 | до 3 | 9 338,35 | 7 522,41 | 105,90 | 31,29 | 1 710,04 | 791 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-002-08 | до 4 | 10 848,08 | 9 026,89 | 105,90 | 31,29 | 1 715,29 | 949,2 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-002-09 | до 6 | 12 254,39 | 10 423,91 | 105,90 | 31,29 | 1 724,58 | 1 096,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-002-10 | более 6 | 14 007,97 | 12 143,32 | 105,90 | 31,29 | 1 758,75 | 1 276,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,0004* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-003** **Облицовка колонн гранитными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-003-01 | до 3 | 21 997,63 | 18 547,37 | 167,15 | 48,54 | 3 283,11 | 1 898,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-003-02 | до 4 | 25 476,03 | 21 859,40 | 167,15 | 48,54 | 3 449,48 | 2 237,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-003-03 | до 6 | 29 393,01 | 25 502,63 | 168,39 | 48,74 | 3 721,99 | 2 610,3 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-003-04 | более 6 | 34 588,75 | 30 360,28 | 168,39 | 48,74 | 4 060,08 | 3 107,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-003-05 | до 3 | 29 988,53 | 26 472,17 | 167,15 | 48,54 | 3 349,21 | 2 587,7 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-003-06 | до 4 | 34 557,02 | 30 864,93 | 167,15 | 48,54 | 3 524,94 | 3 017,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-003-07 | до 6 | 39 678,52 | 35 720,09 | 168,39 | 48,74 | 3 790,04 | 3 491,7 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-003-08 | более 6 | 46 257,85 | 41 962,44 | 168,39 | 48,74 | 4 127,02 | 4 101,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-003-09 | до 3 | 13 361,71 | 10 040,89 | 630,12 | 95,19 | 2 690,70 | 1 071,6 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-003-10 | до 4 | 15 177,62 | 11 856,80 | 630,12 | 95,19 | 2 690,70 | 1 265,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-003-11 | до 6 | 16 593,67 | 13 245,43 | 630,12 | 95,19 | 2 718,12 | 1 413,6 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-003-12 | более 6 | 18 605,60 | 15 274,97 | 626,15 | 94,18 | 2 704,48 | 1 630,2 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-003-13 | до 3 | 16 976,88 | 13 656,06 | 630,12 | 95,19 | 2 690,70 | 1 379,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-003-14 | до 4 | 19 346,94 | 16 026,12 | 630,12 | 95,19 | 2 690,70 | 1 618,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-003-15 | до 6 | 21 626,08 | 18 283,32 | 630,12 | 95,19 | 2 712,64 | 1 846,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-003-16 | более 6 | 23 871,15 | 20 540,52 | 626,15 | 94,18 | 2 704,48 | 2 074,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-004** **Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-004-01 | до 3 | 11 055,25 | 7 973,87 | 390,68 | 34,70 | 2 690,70 | 851 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-004-02 | до 4 | 12 348,31 | 9 266,93 | 390,68 | 34,70 | 2 690,70 | 989 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-004-03 | до 6 | 13 771,07 | 10 667,75 | 390,68 | 34,70 | 2 712,64 | 1 138,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-004-04 | более 6 | 15 054,74 | 11 960,81 | 389,45 | 34,49 | 2 704,48 | 1 276,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-004-05 | до 3 | 13 555,58 | 10 474,20 | 390,68 | 34,70 | 2 690,70 | 1 058 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-004-06 | до 4 | 15 377,18 | 12 295,80 | 390,68 | 34,70 | 2 690,70 | 1 242 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-004-07 | до 6 | 17 106,87 | 14 003,55 | 390,68 | 34,70 | 2 712,64 | 1 414,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-004-08 | более 6 | 18 691,38 | 15 597,45 | 389,45 | 34,49 | 2 704,48 | 1 575,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-004-09 | до 3 | 12 550,99 | 10 675,34 | 105,90 | 31,29 | 1 769,75 | 1 107,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-004-10 | до 4 | 14 629,36 | 12 745,04 | 105,90 | 31,29 | 1 778,42 | 1 322,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-004-11 | до 6 | 16 624,58 | 14 705,82 | 105,90 | 31,29 | 1 812,86 | 1 525,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-004-12 | более 6 | 18 370,99 | 16 448,73 | 105,90 | 31,29 | 1 816,36 | 1 706,3 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-004-13 | до 3 | 18 697,98 | 16 761,86 | 103,26 | 31,79 | 1 832,86 | 1 638,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-004-14 | до 4 | 21 134,12 | 19 189,43 | 103,26 | 31,79 | 1 841,43 | 1 875,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-004-15 | до 6 | 23 594,70 | 21 617,01 | 103,26 | 31,79 | 1 874,43 | 2 113,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,003* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-004-16 | более 6 | 25 691,14 | 23 697,80 | 103,26 | 31,79 | 1 890,08 | 2 316,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,004* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-005** **На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: | | | | | | | |
| 15-01-005-01 | гранитом полированным | 292,82 | 261,44 | 31,38 | 7,92 |  | 27,12 |
| 15-01-005-02 | гранитом чистотесанным и под "скалу" | 188,00 | 156,62 | 31,38 | 7,92 |  | 16,95 |
| 15-01-005-03 | известняком | 126,82 | 116,47 | 10,35 | 2,69 |  | 12,43 |
| **Таблица ТЕР 15-01-006** **При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-006-01 | При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять | 3 393,36 |  |  |  | 3 393,36 |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-007** **Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: | | | | | | | |
| 15-01-007-01 | до 150 мм | 54 387,19 | 48 663,45 | 514,11 | 136,14 | 5 209,63 | 4 915,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-007-02 | до 250 мм | 43 821,62 | 38 930,76 | 503,21 | 134,93 | 4 387,65 | 3 932,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-007-03 | до 450 мм | 37 211,96 | 32 442,30 | 970,34 | 133,72 | 3 799,32 | 3 277 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня: | | | | | | | |
| 15-01-007-04 | до 150 мм | 34 436,74 | 30 876,12 | 493,98 | 131,26 | 3 066,64 | 3 118,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *0,54* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-007-05 | до 250 мм | 28 683,32 | 25 394,49 | 483,07 | 130,05 | 2 805,76 | 2 565,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *0,64* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,09* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-007-06 | до 450 мм | 25 994,31 | 22 262,13 | 1 052,38 | 138,46 | 2 679,80 | 2 248,7 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *0,45* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,066* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-008** **Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: | | | | | | | |
| 15-01-008-01 | до 150 мм | 27 250,40 | 23 297,95 | 940,45 | 138,70 | 3 012,00 | 2 416,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,75* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-008-02 | до 250 мм | 23 274,15 | 19 451,59 | 938,37 | 137,87 | 2 884,19 | 2 017,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,75* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-008-03 | до 450 мм | 21 958,75 | 17 803,15 | 1 335,32 | 137,40 | 2 820,28 | 1 846,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,75* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: | | | | | | | |
| 15-01-008-04 | до 150 мм | 22 890,30 | 18 957,06 | 921,24 | 133,92 | 3 012,00 | 1 966,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,75* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-008-05 | до 250 мм | 19 878,05 | 16 074,70 | 919,16 | 133,09 | 2 884,19 | 1 667,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,75* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-008-06 | до 450 мм | 19 324,21 | 15 187,82 | 1 316,11 | 132,61 | 2 820,28 | 1 575,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,75* |  |
| *13.2.01.01* | *Камни облицовочные фасонные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-009** **Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в  1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-009-01 | до 6 | 7 289,89 | 5 773,40 | 42,35 | 12,57 | 1 474,14 | 598,9 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-009-02 | до 8 | 8 393,17 | 6 862,72 | 42,35 | 12,57 | 1 488,10 | 711,9 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-009-03 | до 10 | 11 052,62 | 9 477,08 | 42,35 | 12,57 | 1 533,19 | 983,1 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-010** **Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-010-01 | Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами | 7 577,96 | 5 910,47 | 101,17 | 29,13 | 1 566,32 | 621,5 |
| *13.1.02.04* | *Плиты мраморные полированные для подступенков, м2* |  |  |  |  | *20* |  |
| *13.1.02.04* | *Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, м2* |  |  |  |  | *81* |  |
| 15-01-010-02 | Укладка подоконных мраморных полированных плит | 7 464,74 | 4 045,97 | 114,20 | 32,89 | 3 304,57 | 395,5 |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,009* |  |
| *13.1.02.04* | *Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, м2* |  |  |  |  | *100* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-011** **Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством**  Измеритель: 100 м2 (расценка 15-01-011-01); м (расценки 15-01-011-02, 15-01-011-03) | | | | | | | |
| 15-01-011-01 | Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством | 5 316,91 | 3 843,48 | 848,34 | 252,78 | 625,09 | 388,23 |
| *14.1.06.05* | *Клей, кг* |  |  |  |  | *3,13* |  |
| *07.2.06.06* | *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101,51* |  |
| 15-01-011-02 | На каждый пропил торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к расценке  15-01-011-01 | 2,74 | 2,18 |  |  | 0,56 | 0,22 |
| 15-01-011-03 | На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01 | 7,90 | 7,90 |  |  |  | 0,92 |
| **Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-01-016** **Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: | | | | | | | |
| 15-01-016-01 | на полимерцементной мастике стен и колонн | 2 420,63 | 1 024,77 | 34,13 | 10,44 | 1 361,73 | 117,52 |
| *06.2.03.02* | *Плитки керамические фасадные неглазурованные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-016-02 | на цементном растворе стен | 3 940,33 | 2 585,52 | 46,34 | 15,30 | 1 308,47 | 307,8 |
| *06.2.03.02* | *Плитки керамические фасадные неглазурованные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-016-03 | на цементном растворе колонн | 4 610,65 | 3 255,84 | 46,34 | 15,30 | 1 308,47 | 387,6 |
| *06.2.03.02* | *Плитки керамические фасадные неглазурованные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-017** **Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе: | | | | | | | |
| 15-01-017-01 | стен | 14 766,47 | 2 441,88 | 46,34 | 15,30 | 12 278,25 | 290,7 |
| 15-01-017-02 | колонн | 15 551,70 | 3 227,11 | 46,34 | 15,30 | 12 278,25 | 384,18 |
| **Таблица ТЕР 15-01-018** **Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: | | | | | | | |
| 15-01-018-01 | стен | 2 646,43 | 1 499,74 | 29,32 | 8,81 | 1 117,37 | 178,54 |
| *06.2.03.01* | *Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-018-02 | колонн | 2 817,28 | 1 670,59 | 29,32 | 8,81 | 1 117,37 | 198,88 |
| *06.2.03.01* | *Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток, м2* |  |  |  |  | *101* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-019** **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: | | | | | | | |
| 15-01-019-01 | по кирпичу и бетону | 2 891,68 | 1 869,60 | 28,81 | 10,03 | 993,27 | 228 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-019-02 | по дереву | 6 684,20 | 2 081,96 | 41,32 | 15,00 | 4 560,92 | 259,92 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: | | | | | | | |
| 15-01-019-03 | по кирпичу и бетону | 5 274,29 | 1 944,38 | 28,81 | 10,03 | 3 301,10 | 237,12 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| 15-01-019-04 | по дереву | 9 033,16 | 2 155,01 | 41,32 | 15,00 | 6 836,83 | 269,04 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: | | | | | | | |
| 15-01-019-05 | по кирпичу и бетону | 1 342,58 | 1 309,29 | 30,15 | 15,38 | 3,14 | 159,67 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| 15-01-019-06 | по дереву | 5 200,67 | 1 579,01 | 44,74 | 21,18 | 3 576,92 | 197,13 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: | | | | | | | |
| 15-01-019-07 | по кирпичу и бетону | 3 671,30 | 1 362,10 | 30,15 | 15,38 | 2 279,05 | 166,11 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| 15-01-019-08 | по дереву | 7 532,17 | 1 634,60 | 44,74 | 21,18 | 5 852,83 | 204,07 |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *99* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-020** **Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | | | | | | | |
| 15-01-020-01 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 2 770,79 | 1 748,08 | 28,81 | 10,03 | 993,90 | 213,18 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *51* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *46* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *46* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *93* |  |
| 15-01-020-02 | в жилых зданиях по дереву | 6 776,14 | 2 173,27 | 41,32 | 15,00 | 4 561,55 | 271,32 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *51* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *46* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *46* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *93* |  |
| 15-01-020-03 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 3 125,98 | 2 103,30 | 28,81 | 10,03 | 993,87 | 256,5 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | |  | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 15-01-020-04 | в общественных зданиях по дереву | 7 132,24 | 2 529,40 | 41,32 | 15,00 | 4 561,52 |  | 315,78 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |  |
| 15-01-020-05 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 2 863,34 | 1 841,56 | 28,81 | 10,03 | 992,97 |  | 224,58 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |  |
| 15-01-020-06 | в промышленных зданиях по дереву | 6 875,66 | 2 273,72 | 41,32 | 15,00 | 4 560,62 |  | 283,86 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |  |
| Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | | | | | | | |  |
| 15-01-020-07 | по кирпичу и бетону | 4 951,50 | 3 929,99 | 28,81 | 10,03 | 992,70 |  | 430,92 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *204* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *51* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *51* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *85* |  |  |
| 15-01-020-08 | по дереву | 9 202,25 | 4 600,58 | 41,32 | 15,00 | 4 560,35 |  | 519,84 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *204* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *51* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *51* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *85* |  |  |
| Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | | | | | | | |  |
| 15-01-020-09 | в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 1 369,23 | 1 335,94 | 30,15 | 15,38 | 3,14 |  | 162,92 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *51* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *46* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *46* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *93* |  |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |  |
| 15-01-020-10 | в жилых зданиях по дереву | 5 232,31 | 1 648,70 | 44,74 | 21,18 | 3 538,87 |  | 205,83 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *51* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *46* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *46* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *93* |  |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |  |
| 15-01-020-11 | в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 1 507,08 | 1 473,79 | 30,15 | 15,38 | 3,14 |  | 179,73 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-020-12 | в общественных зданиях по дереву | 5 502,25 | 1 918,64 | 44,74 | 21,18 | 3 538,87 | 239,53 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| 15-01-020-13 | в промышленных зданиях по кирпичу и бетону | 1 323,31 | 1 290,02 | 30,15 | 15,38 | 3,14 | 157,32 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| 15-01-020-14 | в промышленных зданиях по дереву | 5 954,65 | 2 371,04 | 44,74 | 21,18 | 3 538,87 | 296,01 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *61* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *56* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *91,5* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: | | | | | | | |
| 15-01-020-15 | по кирпичу и бетону | 3 819,46 | 3 786,17 | 30,15 | 15,38 | 3,14 | 415,15 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *204* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *51* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *51* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *85* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| 15-01-020-16 | по дереву | 8 381,28 | 4 797,67 | 44,74 | 21,18 | 3 538,87 | 542,11 |
| *06.2.05.04* | *Плитки угловые, м* |  |  |  |  | *204* |  |
| *06.2.05.03* | *Плитки керамические плинтусные, м* |  |  |  |  | *51* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки карнизные, м* |  |  |  |  | *51* |  |
| *06.2.05.04* | *Плитки рядовые, м2* |  |  |  |  | *85* |  |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *0,375* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,05* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-021** **Устройство основания под облицовку искусственным мрамором**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: | | | | | | | |
| 15-01-021-01 | стен по камню | 2 456,93 | 1 023,72 | 27,10 | 10,77 | 1 406,11 | 114 |
| 15-01-021-02 | стен по дереву | 7 346,87 | 1 268,43 | 81,67 | 21,75 | 5 996,77 | 141,25 |
| 15-01-021-03 | прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону | 3 002,72 | 1 569,51 | 27,10 | 10,77 | 1 406,11 | 169,86 |
| 15-01-021-04 | прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву | 8 187,56 | 2 109,12 | 81,67 | 21,75 | 5 996,77 | 228,26 |
| 15-01-021-05 | откосов | 3 466,78 | 1 643,24 | 33,95 | 13,50 | 1 789,59 | 177,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-022** **Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка оселковым мрамором: | | | | | | | |
| 15-01-022-01 | стен гладких | 31 231,22 | 14 525,28 | 110,95 | 22,90 | 16 594,99 | 1 467,2 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *5* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *8* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *60* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *3,5* |  |
| 15-01-022-02 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких | 37 186,71 | 20 480,77 | 110,95 | 22,90 | 16 594,99 | 1 971,2 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *5* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *8* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *60* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *3,5* |  |
| 15-01-022-03 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами | 66 150,02 | 44 219,84 | 152,10 | 31,22 | 21 778,08 | 4 256 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *15* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *120* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *7* |  |
| 15-01-022-04 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких | 41 991,63 | 25 257,05 | 139,59 | 26,25 | 16 594,99 | 2 430,9 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *5* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *8* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *60* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *3,5* |  |
| 15-01-022-05 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами | 77 204,98 | 55 274,80 | 152,10 | 31,22 | 21 778,08 | 5 320 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *15* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *120* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *7* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-023** **Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка оселковым мрамором: | | | | | | | |
| 15-01-023-01 | откосов | 43 237,84 | 26 531,90 | 110,95 | 22,90 | 16 594,99 | 2 553,6 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *5* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *8* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *60* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *3,5* |  |
| 15-01-023-02 | тяг, поясков и плинтусов простых | 51 836,76 | 29 906,58 | 152,10 | 31,22 | 21 778,08 | 2 878,4 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *15* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *120* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *7* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-023-03 | тяг, поясков и плинтусов сложных | 76 157,67 | 54 227,49 | 152,10 | 31,22 | 21 778,08 | 5 219,2 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *15* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *120* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *7* |  |
| 15-01-023-04 | капителей простых | 60 797,09 | 38 866,91 | 152,10 | 31,22 | 21 778,08 | 3 740,8 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *15* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *120* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *7* |  |
| 15-01-023-05 | капителей сложных | 92 332,82 | 70 402,64 | 152,10 | 31,22 | 21 778,08 | 6 776 |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг* |  |  |  |  | *15* |  |
| *01.7.17.03* | *Камень природный шлифовочный «Печора», кг* |  |  |  |  | *120* |  |
| *01.7.19.01* | *Губка резиновая (морская), кг* |  |  |  |  | *7* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-024** **Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка утюжным мрамором: | | | | | | | |
| 15-01-024-01 | стен гладких | 13 744,87 | 5 544,00 | 31,30 | 7,08 | 8 169,57 | 560 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-024-02 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких | 17 859,41 | 9 658,54 | 31,30 | 7,08 | 8 169,57 | 929,6 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-024-03 | столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами | 29 147,11 | 20 946,24 | 31,30 | 7,08 | 8 169,57 | 2 016 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-024-04 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких | 20 419,51 | 12 218,64 | 31,30 | 7,08 | 8 169,57 | 1 176 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-024-05 | столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами | 34 150,93 | 25 950,06 | 31,30 | 7,08 | 8 169,57 | 2 497,6 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-025** **Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка утюжным мрамором: | | | | | | | |
| 15-01-025-01 | откосов | 21 466,82 | 13 265,95 | 31,30 | 7,08 | 8 169,57 | 1 276,8 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-025-02 | тяг, поясков и плинтусов простых | 23 097,19 | 14 895,10 | 31,30 | 7,08 | 8 170,79 | 1 433,6 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-025-03 | тяг, поясков и плинтусов сложных | 35 083,10 | 26 881,01 | 31,30 | 7,08 | 8 170,79 | 2 587,2 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-025-04 | капителей простых | 27 635,55 | 19 433,46 | 31,30 | 7,08 | 8 170,79 | 1 870,4 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-01-025-05 | капителей сложных | 43 112,49 | 34 910,40 | 31,30 | 7,08 | 8 170,79 | 3 360 |
| *02.3.01.04* | *Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| **Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ**  **ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-01-031** **Облицовка стен полированными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-031-01 | до 2 | 11 522,40 | 6 915,67 | 2 382,31 | 717,20 | 2 224,42 | 727,2 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-02 | до 3 | 13 784,29 | 8 548,54 | 2 743,43 | 824,80 | 2 492,32 | 898,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-03 | до 4 | 15 967,88 | 10 085,36 | 3 122,31 | 937,70 | 2 760,21 | 1 060,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-04 | до 6 | 18 685,79 | 11 526,12 | 3 862,31 | 1 158,20 | 3 297,36 | 1 212 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-05 | до 9 | 22 395,22 | 13 218,90 | 4 959,97 | 1 484,95 | 4 216,35 | 1 390 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-06 | до 12 | 26 010,37 | 14 835,60 | 6 114,37 | 1 828,93 | 5 060,40 | 1 560 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-07 | до 15 | 29 303,64 | 16 547,40 | 7 239,17 | 2 164,09 | 5 517,07 | 1 740 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-08 | более 15 | 32 820,45 | 18 164,10 | 8 334,37 | 2 490,43 | 6 321,98 | 1 910 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-031-09 | до 2 | 16 777,74 | 10 417,95 | 3 468,15 | 1 043,75 | 2 891,64 | 1 080,7 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-10 | до 3 | 20 791,45 | 13 630,96 | 4 000,95 | 1 202,51 | 3 159,54 | 1 414 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-11 | до 4 | 25 418,94 | 17 428,16 | 4 563,35 | 1 370,09 | 3 427,43 | 1 807,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-12 | до 6 | 31 986,57 | 22 364,80 | 5 658,55 | 1 696,43 | 3 963,22 | 2 320 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-13 | до 8 | 38 407,86 | 27 184,80 | 6 726,62 | 2 014,36 | 4 496,44 | 2 820 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-14 | до 10 | 44 281,76 | 31 426,40 | 7 821,82 | 2 340,70 | 5 033,54 | 3 260 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-15 | до 12 | 50 385,42 | 35 860,80 | 8 917,02 | 2 667,04 | 5 607,60 | 3 720 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-031-16 | более 12 | 56 280,11 | 39 331,20 | 10 574,62 | 3 160,96 | 6 374,29 | 4 080 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-032** **Облицовка колонн полированными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-032-01 | до 3 | 21 495,71 | 17 140,49 | 1 466,65 | 448,62 | 2 888,57 | 1 754,4 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-02 | до 4 | 26 335,92 | 20 919,52 | 2 259,93 | 684,99 | 3 156,47 | 2 141,2 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-03 | до 6 | 33 214,15 | 26 445,44 | 2 846,01 | 859,63 | 3 922,70 | 2 706,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-04 | до 9 | 41 963,89 | 33 451,50 | 4 091,68 | 1 230,48 | 4 420,71 | 3 423,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-05 | до 12 | 48 042,63 | 37 809,90 | 5 275,68 | 1 583,28 | 4 957,05 | 3 870 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-06 | до 15 | 54 431,96 | 42 988,00 | 6 370,88 | 1 909,62 | 5 073,08 | 4 400 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-07 | более 15 | 62 863,45 | 49 729,30 | 7 525,28 | 2 253,60 | 5 608,87 | 5 090 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-032-08 | до 3 | 32 408,37 | 26 347,37 | 3 171,61 | 956,65 | 2 889,39 | 2 575,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-09 | до 4 | 43 654,80 | 35 853,08 | 4 414,81 | 1 327,09 | 3 386,91 | 3 504,7 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-10 | до 6 | 54 665,66 | 45 114,30 | 5 628,41 | 1 688,71 | 3 922,95 | 4 410 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-11 | до 9 | 66 200,83 | 54 935,10 | 6 844,48 | 2 050,74 | 4 421,25 | 5 370 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-12 | до 12 | 77 843,73 | 64 858,20 | 8 028,48 | 2 403,54 | 4 957,05 | 6 340 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-13 | до 15 | 89 027,30 | 74 679,00 | 9 271,68 | 2 773,98 | 5 076,62 | 7 300 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-14 | более 15 | 107 846,79 | 90 535,50 | 11 698,88 | 3 497,22 | 5 612,41 | 8 850 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-032-15 | до 3 | 14 925,23 | 11 701,03 | 999,45 | 306,41 | 2 224,75 | 1 213,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-16 | до 4 | 19 160,09 | 14 896,69 | 1 541,13 | 467,81 | 2 722,27 | 1 545,3 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-17 | до 6 | 23 506,18 | 18 304,43 | 1 943,69 | 587,76 | 3 258,06 | 1 898,8 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-18 | до 9 | 30 052,52 | 23 464,72 | 2 831,19 | 851,90 | 3 756,61 | 2 434,1 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-19 | до 12 | 34 882,24 | 26 992,00 | 3 597,83 | 1 080,34 | 4 292,41 | 2 800 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-20 | до 15 | 40 495,01 | 31 715,60 | 4 367,43 | 1 309,66 | 4 411,98 | 3 290 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-032-21 | более 15 | 45 752,80 | 35 668,00 | 5 137,03 | 1 538,98 | 4 947,77 | 3 700 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-032-22 | до 4 | 36 946,13 | 29 769,30 | 4 453,77 | 1 335,70 | 2 723,06 | 2 910 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-23 | до 6 | 44 658,52 | 35 702,70 | 5 696,97 | 1 706,14 | 3 258,85 | 3 490 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-24 | до 9 | 53 358,34 | 42 659,10 | 6 942,63 | 2 077,00 | 3 756,61 | 4 170 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-25 | до 12 | 62 093,74 | 49 615,50 | 8 185,83 | 2 447,44 | 4 292,41 | 4 850 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-26 | до 15 | 70 412,91 | 56 571,90 | 9 429,03 | 2 817,88 | 4 411,98 | 5 530 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-032-27 | более 15 | 85 097,30 | 68 234,10 | 11 915,43 | 3 558,76 | 4 947,77 | 6 670 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-033** **Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-033-01 | до 4 | 17 671,88 | 11 924,26 | 3 075,68 | 925,50 | 2 671,94 | 1 272,6 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-033-02 | до 6 | 20 422,51 | 13 399,10 | 3 815,68 | 1 146,00 | 3 207,73 | 1 430 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-033-03 | до 9 | 23 734,14 | 15 085,70 | 4 942,95 | 1 481,58 | 3 705,49 | 1 610 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-033-04 | до 12 | 27 457,99 | 17 147,10 | 6 067,75 | 1 816,74 | 4 243,14 | 1 830 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-033-05 | более 12 | 30 038,49 | 18 833,70 | 6 422,95 | 1 922,58 | 4 781,84 | 2 010 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-033-06 | до 4 | 20 909,71 | 13 979,70 | 4 259,68 | 1 278,30 | 2 670,33 | 1 470 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-033-07 | до 6 | 24 081,20 | 15 786,60 | 5 088,48 | 1 525,26 | 3 206,12 | 1 660 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-033-08 | до 9 | 28 089,74 | 17 783,70 | 6 600,55 | 1 975,50 | 3 705,49 | 1 870 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-033-09 | до 12 | 32 861,54 | 20 066,10 | 8 554,15 | 2 557,62 | 4 241,29 | 2 110 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-033-10 | более 12 | 37 561,89 | 22 538,70 | 10 241,35 | 3 060,36 | 4 781,84 | 2 370 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-034** **Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-034-01 | до 4 | 20 793,29 | 15 047,28 | 3 075,68 | 925,50 | 2 670,33 | 1 605,9 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-034-02 | до 6 | 23 981,50 | 16 959,70 | 3 815,68 | 1 146,00 | 3 206,12 | 1 810 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-034-03 | до 9 | 28 325,44 | 19 677,00 | 4 942,95 | 1 481,58 | 3 705,49 | 2 100 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-034-04 | до 12 | 32 703,34 | 22 394,30 | 6 067,75 | 1 816,74 | 4 241,29 | 2 390 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-034-05 | более 12 | 36 597,49 | 25 392,70 | 6 422,95 | 1 922,58 | 4 781,84 | 2 710 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в  1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-034-06 | до 4 | 28 710,01 | 21 780,00 | 4 259,68 | 1 278,30 | 2 670,33 | 2 200 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-034-07 | до 6 | 32 450,60 | 24 156,00 | 5 088,48 | 1 525,26 | 3 206,12 | 2 440 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *104* |  |
| 15-01-034-08 | до 9 | 37 333,04 | 27 027,00 | 6 600,55 | 1 975,50 | 3 705,49 | 2 730 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| 15-01-034-09 | до 12 | 43 287,44 | 30 492,00 | 8 554,15 | 2 557,62 | 4 241,29 | 3 080 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *106* |  |
| 15-01-034-10 | более 12 | 48 881,19 | 33 858,00 | 10 241,35 | 3 060,36 | 4 781,84 | 3 420 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *107* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-035** **Устройство полов из полированных плит различной формы**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство полов из полированных плит различной формы: | | | | | | | |
| 15-01-035-01 | мраморных типа "брекчия" | 10 412,83 | 7 866,00 | 143,93 | 53,39 | 2 402,90 | 862,5 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-035-02 | гранитных типа "брекчия" | 13 353,13 | 10 802,64 | 147,59 | 54,27 | 2 402,90 | 1 184,5 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-035-03 | мраморно-гранитных типа "брекчия" | 11 358,87 | 8 809,92 | 146,05 | 53,95 | 2 402,90 | 966 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-035-04 | до 4 | 14 429,19 | 7 921,63 | 3 823,47 | 1 151,62 | 2 684,09 | 868,6 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-035-05 | до 6 | 17 934,48 | 10 132,32 | 4 836,88 | 1 455,49 | 2 965,28 | 1 111 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-035-06 | до 10 | 23 441,90 | 13 224,00 | 6 888,35 | 2 069,24 | 3 329,55 | 1 450 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-035-07 | более 10 | 26 476,99 | 15 230,40 | 7 750,88 | 2 327,37 | 3 495,71 | 1 670 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-036** **Облицовка арок полированными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-036-01 | до 10 | 49 659,19 | 36 844,80 | 7 563,29 | 2 261,64 | 5 251,10 | 4 040 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-036-02 | до 20 | 78 058,03 | 54 720,00 | 15 025,26 | 4 484,81 | 8 312,77 | 6 000 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *106* |  |
| 15-01-036-03 | до 30 | 106 274,16 | 72 412,80 | 22 486,93 | 6 707,86 | 11 374,43 | 7 940 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *108* |  |
| Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-036-04 | до 10 | 58 446,50 | 44 688,00 | 7 791,64 | 2 333,25 | 5 966,86 | 4 900 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-036-05 | до 20 | 96 537,63 | 72 048,00 | 15 461,10 | 4 618,28 | 9 028,53 | 7 900 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *106* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-036-06 | до 30 | 138 217,56 | 103 056,00 | 23 071,37 | 6 885,67 | 12 090,19 | 11 300 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *108* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-037** **Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-037-01 | до 4 | 18 092,34 | 9 892,34 | 5 150,96 | 1 539,58 | 3 049,04 | 1 070,6 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-037-02 | до 6 | 22 702,61 | 12 843,60 | 6 248,00 | 1 866,37 | 3 611,01 | 1 390 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-037-03 | до 10 | 31 079,30 | 18 480,00 | 8 438,40 | 2 519,05 | 4 160,90 | 2 000 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-038** **Облицовка ступеней гранитными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 25 271,30 | 12 532,00 | 5 887,82 | 1 753,07 | 6 851,48 | 1 300 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-039** **Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм**  Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| 15-01-039-01 | Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм | 13 840,26 | 7 513,94 | 278,95 | 76,77 | 6 047,37 | 734,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.04* | *Ступени, м* |  |  |  |  | *100* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-040** **Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-040-01 | до 4 | 11 516,52 | 5 879,41 | 3 023,32 | 912,78 | 2 613,79 | 636,3 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-040-02 | до 6 | 13 853,49 | 7 092,62 | 3 827,53 | 1 154,58 | 2 933,34 | 767,6 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-040-03 | до 10 | 17 927,70 | 9 145,75 | 5 465,16 | 1 645,16 | 3 316,79 | 989,8 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-040-04 | более 10 | 19 774,80 | 10 164,00 | 6 293,96 | 1 892,12 | 3 316,84 | 1 100 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-040-05 | до 4 | 17 174,00 | 8 593,20 | 5 839,18 | 1 752,48 | 2 741,62 | 930 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-040-06 | до 6 | 19 531,26 | 10 918,91 | 5 551,16 | 1 668,82 | 3 061,19 | 1 181,7 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-040-07 | до 10 | 26 038,22 | 14 599,20 | 7 930,43 | 2 380,84 | 3 508,59 | 1 580 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-040-08 | более 10 | 29 724,36 | 16 909,20 | 8 859,17 | 2 660,61 | 3 955,99 | 1 830 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-041** **Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м2: | | | | | | | |
| 15-01-041-01 | до 4 | 18 720,38 | 11 126,40 | 4 276,17 | 1 282,78 | 3 317,81 | 1 220 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-041-02 | до 6 | 21 661,55 | 12 676,80 | 5 104,97 | 1 529,74 | 3 879,78 | 1 390 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-041-03 | до 9 | 25 742,00 | 14 683,20 | 6 617,03 | 1 979,98 | 4 441,77 | 1 610 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-041-04 | до 12 | 31 229,69 | 16 507,20 | 8 570,63 | 2 562,10 | 6 151,86 | 1 810 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-041-05 | до 15 | 35 688,15 | 18 422,40 | 10 257,83 | 3 064,84 | 7 007,92 | 2 020 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-041-06 | до 18 | 40 510,69 | 20 246,40 | 12 273,41 | 3 665,13 | 7 990,88 | 2 220 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-01-041-07 | до 20 | 46 029,79 | 22 252,80 | 14 611,81 | 4 361,91 | 9 165,18 | 2 440 |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *101* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-043** **Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-043-01 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 2 390,06 | 2 390,06 |  |  |  | 241,42 |
| *14.1.06.02* | *Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.01.11* | *Плиты облицовочные, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.03.01-0001* | *Вода, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-045** **Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 17 989,44 | 3 100,99 | 70,57 | 21,58 | 14 817,88 | 378,17 |
| *11.2.04.05* | *Рейки деревянные, м3* |  |  |  |  | *0,01* |  |
| **Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ**  **МАТЕРИАЛАМИ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-01-047** **Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка потолков плитами типа Акмигран: | | | | | | | |
| 15-01-047-01 | по бетонной поверхности на клее | 3 923,94 | 2 788,83 | 91,26 | 11,91 | 1 043,85 | 344,3 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-047-02 | по деревянному каркасу с относом 5 см | 11 129,53 | 5 256,90 | 180,75 | 21,33 | 5 691,88 | 649 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-01-047-03 | по деревянному каркасу и алюминиевым  направляющим без относа | 18 341,01 | 8 286,30 | 256,66 | 31,28 | 9 798,05 | 1 023 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *09.2.03.04* | *Алюминиевые профили прессованные, т* |  |  |  |  | *0,0147* |  |
| Облицовка потолков плитами типа АГШТ: | | | | | | | |
| 15-01-047-04 | по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 13 370,61 | 4 962,87 | 188,59 | 22,49 | 8 219,15 | 612,7 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-047-05 | по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 10 933,29 | 4 713,39 | 180,75 | 21,33 | 6 039,15 | 581,9 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-047-06 | по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 17 707,83 | 6 531,03 | 266,81 | 32,62 | 10 909,99 | 806,3 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *12.2.03.15* | *Материалы теплоизоляционные рулонные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| 15-01-047-07 | по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 15 263,86 | 6 281,55 | 252,32 | 30,77 | 8 729,99 | 775,5 |
| *01.6.04.04* | *Плиты акустические, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *12.2.03.15* | *Материалы теплоизоляционные рулонные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: | | | | | | | |
| 15-01-047-08 | по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников | 11 521,29 | 4 784,67 | 209,15 | 25,06 | 6 527,47 | 590,7 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-047-09 | по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом | 11 048,19 | 4 802,49 | 206,55 | 24,76 | 6 039,15 | 592,9 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-047-10 | по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников | 17 012,03 | 6 397,38 | 328,28 | 41,23 | 10 286,37 | 789,8 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-047-11 | по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом | 16 320,85 | 6 326,10 | 328,28 | 41,23 | 9 666,47 | 781 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| 15-01-047-12 | Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см | 17 163,73 | 7 152,89 | 370,71 | 36,25 | 9 640,13 | 832,7 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,0283* |  |
| *09.2.01.04* | *Плиты алюминиевые декоративные, т* |  |  |  |  | *0,244* |  |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: | | | | | | | |
| 15-01-047-13 | с относом | 11 193,82 | 10 157,40 | 437,49 | 55,40 | 598,93 | 1 254 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *1,06* |  |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,137* |  |
| *01.6.01.07* | *Плиты гипсовые декоративные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| *08.3.08.03* | *Сталь угловая, т* |  |  |  |  | *2,62* |  |
| *07.2.07.13* | *Конструкции металлические, т* |  |  |  |  | *0,562* |  |
| 15-01-047-14 | без относа | 11 174,13 | 10 157,40 | 417,80 | 52,93 | 598,93 | 1 254 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *1,06* |  |
| *01.6.01.07* | *Плиты гипсовые декоративные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| *08.3.08.03* | *Сталь угловая, т* |  |  |  |  | *2,62* |  |
| *07.2.07.13* | *Конструкции металлические, т* |  |  |  |  | *0,562* |  |
| Устройство: | | | | | | | |
| 15-01-047-15 | подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 5 652,11 | 860,66 | 420,13 | 55,40 | 4 371,32 | 102,46 |
| 15-01-047-16 | потолков реечных алюминиевых | 23 176,40 | 910,22 | 153,58 | 4,38 | 22 112,60 | 108,36 |
| *09.2.01.05-0091* | *Уголок декоративный (пристенный), м* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-048** **Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм: | | | | | | | |
| 15-01-048-01 | с нулевым швом | 13 618,62 | 9 266,93 | 966,99 | 45,43 | 3 384,70 | 989 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-048-02 | с расшивкой швов | 13 680,82 | 9 266,93 | 966,05 | 45,34 | 3 447,84 | 989 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм: | | | | | | | |
| 15-01-048-03 | с нулевым швом | 10 611,09 | 5 926,53 | 1 302,44 | 54,36 | 3 382,12 | 632,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-048-04 | с расшивкой швов | 10 677,50 | 5 926,53 | 1 301,50 | 54,27 | 3 449,47 | 632,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-048-05 | Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм | 16 594,85 | 11 853,05 | 1 271,62 | 84,07 | 3 470,18 | 1 265 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *94* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм: | | | | | | | |
| 15-01-048-06 | с нулевым швом | 10 611,09 | 5 926,53 | 1 302,44 | 54,36 | 3 382,12 | 632,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-048-07 | с расшивкой швов | 10 677,50 | 5 926,53 | 1 301,50 | 54,27 | 3 449,47 | 632,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,023* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая: | | | | | | | |
| 15-01-048-08 | с нулевым швом | 16 038,62 | 11 745,30 | 852,01 | 45,43 | 3 441,31 | 1 253,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,046* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-048-09 | с расшивкой швов | 16 126,08 | 11 745,30 | 851,07 | 45,34 | 3 529,71 | 1 253,5 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,046* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *97* |  |
| Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая: | | | | | | | |
| 15-01-048-10 | с нулевым швом | 15 210,91 | 10 559,99 | 1 199,60 | 54,36 | 3 451,32 | 1 127 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,046* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *100* |  |
| 15-01-048-11 | с расшивкой швов | 15 243,64 | 10 559,99 | 1 198,66 | 54,27 | 3 484,99 | 1 127 |
| *08.1.02.25* | *Детали крепления, т* |  |  |  |  | *0,046* |  |
| *02.3.01.02* | *Песок для строительных работ природный, м3* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-049** **Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: | | | | | | | |
| 15-01-049-01 | покрытых эмалями | 747,71 | 419,47 | 110,70 | 14,76 | 217,54 | 50,6 |
| *11.2.09.07* | *Плиты древесностружечные, м2* |  |  |  |  | *102,5* |  |
| 15-01-049-02 | обтянутых винилискожей | 564,61 | 429,59 | 122,03 | 16,59 | 12,99 | 50,6 |
| *01.6.02.03* | *Винилискожа, м2* |  |  |  |  | *101,2* |  |
| *11.2.09.07* | *Плиты древесностружечные, м2* |  |  |  |  | *102,5* |  |
| 15-01-049-03 | облицованных слоистым пластиком | 4 452,47 | 2 614,92 | 127,83 | 17,43 | 1 709,72 | 308 |
| *11.2.11.01* | *Пластик бумажно-слоистый, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *11.2.09.07* | *Плиты древесностружечные, м2* |  |  |  |  | *102,5* |  |
| 15-01-049-04 | фанерованных шпоном | 671,86 | 429,59 | 110,70 | 14,76 | 131,57 | 50,6 |
| *11.2.09.07* | *Плиты древесностружечные, м2* |  |  |  |  | *102,5* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-050** **Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: | | | | | | | |
| 15-01-050-01 | по деревянной обрешетке | 538,55 | 411,23 | 69,24 | 9,00 | 58,08 | 50,15 |
| *01.6.01.11* | *Листы облицовочные декоративные, м2* |  |  |  |  | *101,4* |  |
| *11.3.03.11* | *Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные, м* |  |  |  |  | *88,21* |  |
| *11.3.03.11* | *Раскладки поливинилхлоридные вертикальные, м* |  |  |  |  | *40,4* |  |
| *14.1.06.05* | *Клей, кг* |  |  |  |  | *0,36* |  |
| *11.2.04.05* | *Рейки деревянные, м3* |  |  |  |  | *0,03* |  |
| 15-01-050-02 | с печатным рисунком по деревянной обрешетке | 2 098,26 | 632,88 | 87,79 | 11,50 | 1 377,59 | 77,18 |
| *01.6.01.11* | *Листы облицовочные декоративные, м2* |  |  |  |  | *103,7* |  |
| *11.2.04.05* | *Рейки деревянные, м3* |  |  |  |  | *0,074* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-01-050-03 | по сплошному основанию на клее | 362,77 | 318,73 | 44,04 | 5,81 |  | 38,87 |
| *01.6.01.11* | *Листы облицовочные декоративные, м2* |  |  |  |  | *101,8* |  |
| *14.1.06.05* | *Клей, кг* |  |  |  |  | *29,1* |  |
| 15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 1 411,18 | 1 365,05 | 45,78 | 6,02 | 0,35 | 166,47 |
| *01.6.01.11* | *Листы облицовочные декоративные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,0089* |  |
| *14.1.06.05* | *Клей, кг* |  |  |  |  | *30* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-051** **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки**  **(ПВХ) гарпунным способом**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: | | | | | | | |
| 15-01-051-01 | до 10 м2 | 492,56 | 475,89 | 16,67 | 1,92 |  | 48,07 |
| *01.7.15.14-0051* | *Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07* | *Дюбели распорные полиэтиленовые, 10 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), м2* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-051-02 | от 10 до 50 м2 | 270,13 | 257,80 | 12,33 | 1,42 |  | 26,04 |
| *01.7.15.14-0051* | *Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07* | *Дюбели распорные полиэтиленовые, 10 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), м2* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-051-03 | более 50 м2 | 193,34 | 182,75 | 10,59 | 1,22 |  | 18,46 |
| *01.7.15.14-0051* | *Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07* | *Дюбели распорные полиэтиленовые, 10 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.6.04.05* | *Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), м2* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-052** **Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий**  Измеритель: 100 шт. | | | | | | | |
| 15-01-052-01 | Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий | 361,65 | 361,65 |  |  |  | 36,53 |
| *14.1.02.04-0107* | *Клей цианакрилатный Permabond С791, кг* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.14.07-0061* | *Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м2* |  |  |  |  | *П* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-053** **Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E: | | | | | | | |
| 15-01-053-01 | без относа | 50 348,29 | 704,48 | 1,19 | 0,47 | 49 642,62 | 84,98 |
| *07.2.06.03-0261* | *Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-053-02 | с относом до 15 см | 41 476,34 | 883,38 | 1,19 | 0,47 | 40 591,77 | 104,05 |
| *07.2.06.03-0261* | *Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, м* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-054** **Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых**  Измеритель: 100 шт. | | | | | | | |
| 15-01-054-01 | Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых | 18,91 | 18,91 |  |  |  | 1,91 |
| **Таблица ТЕР 15-01-055** **Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-055-01 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка | 260,05 | 259,45 | 0,60 | 0,24 |  | 32,8 |
| *09.2.02.01* | *Элементы потолков панельных, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| **Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-01-062** **Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): | | | | | | | |
| 15-01-062-01 | металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 11 258,83 | 1 172,04 | 67,42 | 7,48 | 10 019,37 | 141,38 |
| *08.1.02.23* | *Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м2* |  |  |  |  | *118* |  |
| 15-01-062-02 | металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 9 884,25 | 870,76 | 67,42 | 7,48 | 8 946,07 | 106,19 |
| *08.1.02.23* | *Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м2* |  |  |  |  | *118* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-063** **Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): | | | | | | | |
| 15-01-063-01 | металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 13 669,05 | 1 273,26 | 67,42 | 7,48 | 12 328,37 | 153,59 |
| *08.1.02.23* | *Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м2* |  |  |  |  | *118* |  |
| 15-01-063-02 | металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 12 293,37 | 970,88 | 67,42 | 7,48 | 11 255,07 | 118,4 |
| *08.1.02.23* | *Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м2* |  |  |  |  | *118* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-064** **Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-064-01 | Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе | 18 286,64 | 2 319,30 | 66,64 | 11,63 | 15 900,70 | 270 |
| *01.7.15.02* | *Болты анкерные оцинкованные, кг* |  |  |  |  | *47,5* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-065** **Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-01-065-01 | Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя | 7 654,07 | 1 455,81 | 84,19 | 9,83 | 6 114,07 | 175,61 |
| *08.1.02.03-0071* | *Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», п.м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *08.1.02.03-0091* | *Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *08.1.02.03-0061* | *Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07* | *Дюбели распорные, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *12.1.01.03* | *Материал гидроветрозащитный, м2* |  |  |  |  | *120* |  |
| *08.1.02.23* | *Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м2* |  |  |  |  | *П* |  |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| *07.2.06.03* | *Профиль стоечный, м* |  |  |  |  | *236,89* |  |
| **Таблица ТЕР 15-01-070** **Облицовка проемов в наружных стенах**  Измеритель: м2 | | | | | | | |
| Облицовка: | | | | | | | |
| 15-01-070-01 | оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 205,36 | 12,85 |  |  | 192,51 | 1,55 |
| 15-01-070-02 | дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 212,40 | 14,09 |  |  | 198,31 | 1,7 |
| **Таблица ТЕР 15-01-080** **Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: | | | | | | | |
| 15-01-080-01 | 50 мм | 24 858,67 | 2 582,50 | 2 724,24 | 224,04 | 19 551,93 | 322,41 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м3* |  |  |  |  | *5,6* |  |
| 15-01-080-02 | 100 мм | 27 004,70 | 2 892,97 | 3 939,27 | 324,43 | 20 172,46 | 361,17 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м3* |  |  |  |  | *11,2* |  |
| 15-01-080-03 | 120 мм | 27 794,71 | 2 967,79 | 4 427,46 | 364,77 | 20 399,46 | 370,51 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м3* |  |  |  |  | *13,44* |  |
| 15-01-080-04 | 150 мм | 29 019,70 | 3 014,40 | 5 161,30 | 425,42 | 20 844,00 | 376,33 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м3* |  |  |  |  | *16,8* |  |
| 15-01-080-05 | 200 мм | 32 745,60 | 3 092,02 | 6 376,34 | 525,82 | 23 277,24 | 386,02 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м3* |  |  |  |  | *22,4* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-01-081** **Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки**  Измеритель: м2 | | | | | | | |
| 15-01-081-01 | Утепление наружных стен зданий по системе  "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и  менераловатных плит толщиной  50 мм с люльки | 437,98 | 24,14 | 75,02 |  | 338,82 | 2,98 |
| **Таблица ТЕР 15-01-090** **Устройство вентилируемых фасадов**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: | | | | | | | |
| 15-01-090-01 | с устройством теплоизоляционного слоя | 3 833,07 | 2 874,73 | 958,34 | 344,62 |  | 334,66 |
| *01.7.06.14-0027* | *Лента двухсторонняя, кг* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07-0148* | *Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *12.1.01.03* | *Материал гидроветрозащитный, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *01.6.01.11* | *Панели облицовочные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| *07.2.06.06* | *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.* |  |  |  |  | *П* |  |
| 15-01-090-02 | без теплоизоляционного слоя | 2 296,99 | 1 786,55 | 510,44 | 183,56 |  | 207,98 |
| *01.7.06.14-0027* | *Лента двухсторонняя, кг* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07-0148* | *Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *12.1.01.03* | *Материал гидроветрозащитный, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *01.6.01.11* | *Панели облицовочные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *07.2.06.06* | *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.* |  |  |  |  | *П* |  |
| Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: | | | | | | | |
| 15-01-090-03 | с устройством теплоизоляционного слоя | 4 210,42 | 3 171,51 | 1 038,91 | 373,59 |  | 369,21 |
| *01.7.06.14-0027* | *Лента двухсторонняя, кг* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07-0148* | *Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *12.1.01.03* | *Материал гидроветрозащитный, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м3* |  |  |  |  | *П* |  |
| *07.2.06.06* | *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| 15-01-090-04 | без теплоизоляционного слоя | 2 674,26 | 2 083,25 | 591,01 | 212,53 |  | 242,52 |
| *01.7.06.14-0027* | *Лента двухсторонняя, кг* |  |  |  |  | *П* |  |
| *01.7.15.07-0148* | *Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *12.1.01.03* | *Материал гидроветрозащитный, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| *07.2.06.06* | *Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.* |  |  |  |  | *П* |  |
| *13.2.04.02* | *Плиты облицовочные, м2* |  |  |  |  | *98* |  |
| **Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-02-001** **Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: | | | | | | | |
| 15-02-001-01 | стен | 1 868,40 | 608,86 | 50,72 | 21,77 | 1 208,82 | 70,88 |
| 15-02-001-02 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) | 3 761,13 | 2 535,32 | 10,59 |  | 1 215,22 | 263 |
| 15-02-001-03 | колонн прямоугольных | 2 231,57 | 1 005,76 | 10,59 |  | 1 215,22 | 112 |
| 15-02-001-04 | пилястр переменного сечения | 2 824,25 | 1 598,44 | 10,59 |  | 1 215,22 | 178 |
| 15-02-001-05 | пилястр прямых | 2 509,95 | 1 284,14 | 10,59 |  | 1 215,22 | 143 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-02-001-06 | карнизов, тяг и наличников прямолинейных | 9 739,49 | 3 474,90 | 61,51 |  | 6 203,08 | 351 |
| 15-02-001-07 | карнизов, тяг и наличников криволинейных | 13 748,99 | 7 484,40 | 61,51 |  | 6 203,08 | 810 |
| **Таблица ТЕР 15-02-002** **Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: | | | | | | | |
| 15-02-002-01 | гладких | 2 719,42 | 1 036,87 | 51,89 | 21,77 | 1 630,66 | 117,16 |
| 15-02-002-02 | с прорезными рустами | 4 460,42 | 2 296,80 | 59,14 | 24,51 | 2 104,48 | 232 |
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения): | | | | | | | |
| 15-02-002-03 | гладких | 5 305,36 | 3 916,80 | 13,60 |  | 1 374,96 | 360 |
| 15-02-002-04 | с прорезными рустами | 6 587,91 | 5 004,80 | 15,54 |  | 1 567,57 | 460 |
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: | | | | | | | |
| 15-02-002-05 | колонн прямоугольных гладких | 2 853,84 | 1 465,28 | 13,60 |  | 1 374,96 | 152 |
| 15-02-002-06 | колонн прямоугольных с прорезными рустами | 3 780,91 | 2 197,80 | 15,54 |  | 1 567,57 | 222 |
| 15-02-002-07 | пилястр переменного сечения гладких | 3 682,88 | 2 294,32 | 13,60 |  | 1 374,96 | 238 |
| 15-02-002-08 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 4 958,15 | 3 375,90 | 15,54 |  | 1 566,71 | 330 |
| 15-02-002-09 | пилястр прямых гладких | 3 316,56 | 1 928,00 | 13,60 |  | 1 374,96 | 200 |
| 15-02-002-10 | пилястр прямых с прорезными рустами | 4 579,64 | 2 997,39 | 15,54 |  | 1 566,71 | 293 |
| **Таблица ТЕР 15-02-003** **Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов**  Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: | | | | | | | |
| 15-02-003-01 | до 200 мм плоских | 707,22 | 274,88 | 3,99 |  | 428,35 | 32 |
| 15-02-003-02 | до 200 мм криволинейных | 964,92 | 532,58 | 3,99 |  | 428,35 | 62 |
| 15-02-003-03 | более 200 мм плоских | 1 143,01 | 458,71 | 6,60 |  | 677,70 | 53,4 |
| 15-02-003-04 | более 200 мм криволинейных | 1 577,66 | 893,36 | 6,60 |  | 677,70 | 104 |
| **Таблица ТЕР 15-02-004** **Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: | | | | | | | |
| 15-02-004-01 | прямолинейных | 11 780,29 | 4 289,82 | 73,03 |  | 7 417,44 | 426 |
| 15-02-004-02 | криволинейных | 15 973,67 | 8 483,20 | 73,03 |  | 7 417,44 | 880 |
| **Таблица ТЕР 15-02-005** **Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: | | | | | | | |
| 15-02-005-01 | стен гладких | 3 023,25 | 1 468,04 | 66,13 | 21,77 | 1 489,08 | 165,88 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,7* |  |
| 15-02-005-02 | стен с прорезными рустами | 4 496,41 | 2 939,90 | 67,43 | 21,77 | 1 489,08 | 296,96 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-02-005-03 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких | 7 056,31 | 5 548,80 | 18,43 |  | 1 489,08 | 510 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,7* |  |
| 15-02-005-04 | колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами | 8 145,61 | 6 636,80 | 19,73 |  | 1 489,08 | 610 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-02-005-05 | колонн прямоугольных гладких | 3 743,99 | 2 236,48 | 18,43 |  | 1 489,08 | 232 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,7* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-02-005-06 | колонн прямоугольных с прорезными рустами | 4 518,41 | 3 009,60 | 19,73 |  | 1 489,08 | 304 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-02-005-07 | пилястр переменного сечения гладких | 4 688,71 | 3 181,20 | 18,43 |  | 1 489,08 | 330 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,7* |  |
| 15-02-005-08 | пилястр переменного сечения с прорезными рустами | 5 682,65 | 4 173,84 | 19,73 |  | 1 489,08 | 408 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-02-005-09 | пилястр прямых гладких | 4 235,63 | 2 728,12 | 18,43 |  | 1 489,08 | 283 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,7* |  |
| 15-02-005-10 | пилястр прямых с прорезными рустами | 5 222,30 | 3 713,49 | 19,73 |  | 1 489,08 | 363 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *1* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-006** **Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов**  Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: | | | | | | | |
| 15-02-006-01 | до 200 м плоских | 744,35 | 472,36 | 4,46 |  | 267,53 | 49 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,3* |  |
| 15-02-006-02 | до 200 м криволинейных | 1 139,59 | 867,60 | 4,46 |  | 267,53 | 90 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,3* |  |
| 15-02-006-03 | более 200 м плоских | 1 285,26 | 809,76 | 6,77 |  | 468,73 | 84 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-02-006-04 | более 200 м криволинейных | 1 911,86 | 1 436,36 | 6,77 |  | 468,73 | 149 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-007** **Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников: | | | | | | | |
| 15-02-007-01 | прямолинейных | 10 725,23 | 5 377,38 | 68,78 |  | 5 279,07 | 534 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *2,9* |  |
| 15-02-007-02 | криволинейных | 16 433,85 | 11 086,00 | 68,78 |  | 5 279,07 | 1 150 |
| *04.3.01.06* | *Раствор декоративный, м3* |  |  |  |  | *2,9* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-008** **Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-008-01 | Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой | 1 946,35 | 294,11 | 33,76 | 1,23 | 1 618,48 | 28,75 |
| *13.1.01.01* | *Крошка мраморная, т* |  |  |  |  | *0,396* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-009** **Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-009-01 | Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой | 1 946,35 | 294,11 | 33,76 | 1,23 | 1 618,48 | 28,75 |
| *01.8.01.03* | *Крошка стеклянная, т* |  |  |  |  | *0,21* |  |
| **Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-02-015** **Штукатурка поверхностей известковым раствором**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: | | | | | | | |
| 15-02-015-01 | по камню и бетону стен | 1 542,73 | 531,85 | 72,30 | 39,99 | 938,58 | 65,66 |
| 15-02-015-02 | по камню и бетону потолков | 1 560,56 | 557,20 | 72,30 | 39,99 | 931,06 | 68,79 |
| 15-02-015-03 | по дереву стен | 2 609,58 | 558,09 | 113,00 | 49,84 | 1 938,49 | 68,9 |
| 15-02-015-04 | по дереву потолков | 2 768,14 | 591,95 | 113,00 | 49,84 | 2 063,19 | 73,08 |
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: | | | | | | | |
| 15-02-015-05 | по камню и бетону стен | 1 916,08 | 623,62 | 73,19 | 40,35 | 1 219,27 | 74,24 |
| 15-02-015-06 | по камню и бетону потолков | 1 967,97 | 654,78 | 73,19 | 40,35 | 1 240,00 | 77,95 |
| 15-02-015-07 | по дереву стен | 3 201,04 | 691,82 | 117,90 | 50,93 | 2 391,32 | 82,36 |
| 15-02-015-08 | по дереву потолков | 3 312,66 | 724,50 | 120,72 | 51,20 | 2 467,44 | 86,25 |
| Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: | | | | | | | |
| 15-02-015-09 | по камню и бетону стен | 2 696,59 | 1 036,87 | 77,06 | 41,89 | 1 582,66 | 117,16 |
| 15-02-015-10 | по камню и бетону потолков | 2 779,57 | 1 088,20 | 77,06 | 41,89 | 1 614,31 | 122,96 |
| 15-02-015-11 | по дереву стен | 4 128,02 | 1 088,99 | 144,07 | 59,63 | 2 894,96 | 123,05 |
| 15-02-015-12 | по дереву потолков | 4 264,67 | 1 160,24 | 148,75 | 60,07 | 2 955,68 | 131,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-02-016** **Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: | | | | | | | |
| 15-02-016-01 | простая стен | 1 748,22 | 610,74 | 93,40 | 50,01 | 1 044,08 | 75,4 |
| 15-02-016-02 | простая потолков | 1 764,75 | 638,93 | 93,40 | 50,01 | 1 032,42 | 78,88 |
| 15-02-016-03 | улучшенная стен | 2 168,71 | 721,06 | 99,96 | 52,62 | 1 347,69 | 85,84 |
| 15-02-016-04 | улучшенная потолков | 2 205,14 | 730,80 | 99,96 | 52,62 | 1 374,38 | 87 |
| 15-02-016-05 | высококачественная стен | 3 055,89 | 1 201,12 | 104,42 | 54,39 | 1 750,35 | 135,72 |
| 15-02-016-06 | высококачественная потолков | 3 156,96 | 1 262,72 | 104,42 | 54,39 | 1 789,82 | 142,68 |
| **Таблица ТЕР 15-02-017** **Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: | | | | | | | |
| 15-02-017-01 | простая | 1 764,84 | 631,40 | 99,86 | 53,69 | 1 033,58 | 77,95 |
| 15-02-017-02 | улучшенная | 2 169,05 | 748,36 | 106,42 | 56,30 | 1 314,27 | 89,09 |
| 15-02-017-03 | высококачественная | 3 030,73 | 1 242,19 | 110,88 | 58,07 | 1 677,66 | 140,36 |
| **Таблица ТЕР 15-02-018** **Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: | | | | | | | |
| 15-02-018-01 | простая | 1 979,21 | 732,89 | 112,51 | 60,90 | 1 133,81 | 90,48 |
| 15-02-018-02 | улучшенная | 2 421,77 | 865,28 | 119,07 | 63,51 | 1 437,42 | 103,01 |
| 15-02-018-03 | высококачественная | 3 400,85 | 1 437,24 | 123,53 | 65,28 | 1 840,08 | 162,4 |
| **Таблица ТЕР 15-02-019** **Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: | | | | | | | |
| 15-02-019-01 | стен | 720,36 | 329,43 | 7,45 | 2,96 | 383,48 | 42,18 |
| 15-02-019-02 | потолков | 862,11 | 405,78 | 8,93 | 3,55 | 447,40 | 51,3 |
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: | | | | | | | |
| 15-02-019-03 | стен | 264,48 | 247,25 | 15,99 | 8,84 | 1,24 | 32,49 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *0,85* |  |
| 15-02-019-04 | потолков | 305,37 | 287,20 | 16,85 | 9,40 | 1,32 | 37,74 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *0,901* |  |
| 15-02-019-05 | оконных и дверных откосов плоских | 660,80 | 636,73 | 22,26 | 12,73 | 1,81 | 83,67 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *1,23* |  |
| 15-02-019-06 | оконных и дверных откосов криволинейных | 723,58 | 699,51 | 22,26 | 12,73 | 1,81 | 91,92 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *П* |  |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *1,23* |  |
| Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей: | | | | | | | |
| 15-02-019-07 | на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 | 25,29 | 23,59 | 1,58 | 0,88 | 0,12 | 3,1 |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *0,085* |  |
| 15-02-019-08 | на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-04 | 29,14 | 27,32 | 1,69 | 0,97 | 0,13 | 3,59 |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *0,0901* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-02-019-09 | на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-05 | 64,93 | 62,55 | 2,20 | 1,26 | 0,18 | 8,22 |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *0,123* |  |
| 15-02-019-10 | на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-06 | 71,17 | 68,79 | 2,20 | 1,26 | 0,18 | 9,04 |
| *04.3.02.09* | *Смеси на цементной основе, т* |  |  |  |  | *0,123* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-020** **Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-020-01 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 3 078,23 | 702,00 | 84,78 | 44,39 | 2 291,45 | 84,68 |
| **Таблица ТЕР 15-02-021** **Оштукатуривание рентгенозащитным раствором**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-021-01 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу | 10 158,74 | 1 986,10 | 333,92 | 181,52 | 7 838,72 | 257,6 |
| *02.3.01.01* | *Песок баритовый, м3* |  |  |  |  | *4,8* |  |
| 15-02-021-02 | На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01 | 1 049,05 | 125,21 | 123,57 | 73,16 | 800,27 | 16,24 |
| *02.3.01.01* | *Песок баритовый, м3* |  |  |  |  | *1,2* |  |
| 15-02-021-03 | Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону | 2 856,69 | 281,99 | 162,96 | 73,24 | 2 411,74 | 35,65 |
| *02.3.01.01* | *Песок баритовый, м3* |  |  |  |  | *3,6* |  |
| 15-02-021-04 | На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03 | 948,02 | 81,87 | 64,90 | 27,12 | 801,25 | 10,35 |
| *02.3.01.01* | *Песок баритовый, м3* |  |  |  |  | *1,2* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-022** **Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона: | | | | | | | |
| 15-02-022-01 | до 0,8 м2 | 25 939,53 | 14 663,88 | 116,96 | 49,03 | 11 158,69 | 1 587 |
| 15-02-022-02 | до 2 м2 | 22 886,69 | 11 901,12 | 116,96 | 49,03 | 10 868,61 | 1 288 |
| 15-02-022-03 | до 4 м2 | 18 498,90 | 8 288,28 | 116,96 | 49,03 | 10 093,66 | 897 |
| 15-02-022-04 | до 6 м2 | 16 653,98 | 7 225,68 | 100,34 | 42,17 | 9 327,96 | 782 |
| 15-02-022-05 | до 12 м2 | 14 026,46 | 5 844,30 | 85,31 | 35,52 | 8 096,85 | 632,5 |
| Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона: | | | | | | | |
| 15-02-022-06 | до 0,8 м2 | 35 606,54 | 24 999,16 | 132,82 | 56,54 | 10 474,56 | 2 668 |
| *04.3.01.13* | *Раствор готовый отделочный, м3* |  |  |  |  | *2,9* |  |
| 15-02-022-07 | до 2 м2 | 30 898,52 | 20 581,21 | 132,82 | 56,54 | 10 184,49 | 2 196,5 |
| *04.3.01.13* | *Раствор готовый отделочный, м3* |  |  |  |  | *2,8* |  |
| 15-02-022-08 | до 4 м2 | 23 829,20 | 14 223,66 | 132,82 | 56,54 | 9 472,72 | 1 518 |
| *04.3.01.13* | *Раствор готовый отделочный, м3* |  |  |  |  | *2,6* |  |
| 15-02-022-09 | до 6 м2 | 21 169,46 | 12 284,07 | 114,45 | 49,38 | 8 770,94 | 1 311 |
| *04.3.01.13* | *Раствор готовый отделочный, м3* |  |  |  |  | *2,5* |  |
| 15-02-022-10 | до 12 м2 | 17 831,74 | 10 128,97 | 99,77 | 42,57 | 7 603,00 | 1 081 |
| *04.3.01.13* | *Раствор готовый отделочный, м3* |  |  |  |  | *2,2* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-023** **Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более**  **12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию: | | | | | | | |
| 15-02-023-01 | цементно-известковым раствором | 5 971,86 | 1 853,38 | 73,03 | 34,18 | 4 045,45 | 215,76 |
| 15-02-023-02 | декоративным раствором | 6 957,96 | 3 067,97 | 75,41 | 35,13 | 3 814,58 | 336,4 |
| *04.3.01.13* | *Раствор готовый отделочный, м3* |  |  |  |  | *1,1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-02-024** **Облицовка стен листовыми материалами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: | | | | | | | |
| 15-02-024-01 | стен при отделке под окраску | 1 454,19 | 554,67 | 74,77 | 26,12 | 824,75 | 71,02 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| 15-02-024-02 | стен при отделке под оклейку обоями | 1 216,65 | 474,54 | 74,77 | 26,12 | 667,34 | 60,76 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| 15-02-024-03 | откосов при отделке под окраску | 2 234,78 | 1 353,32 | 74,77 | 26,12 | 806,69 | 173,28 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| 15-02-024-04 | Облицовка  древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями | 2 141,68 | 494,17 | 43,92 | 7,47 | 1 603,59 | 66,6 |
| 15-02-024-05 | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 1 133,54 | 724,06 | 53,52 | 15,81 | 355,96 | 88,3 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *105* |  |
| *04.3.02.09* | *Смесь сухая для заделки швов, т* |  |  |  |  | *0,0276* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-025** **Обработка швов сухой штукатурки**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-025-01 | Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок | 717,40 | 40,91 | 2,34 | 0,44 | 674,15 | 5,77 |
| **Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ**  **И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-02-031** **Штукатурка отдельных мест**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: | | | | | | | |
| 15-02-031-01 | плоских | 4 405,26 | 1 691,66 | 61,35 | 24,39 | 2 652,25 | 204,06 |
| 15-02-031-02 | криволинейных | 6 304,83 | 3 591,23 | 61,35 | 24,39 | 2 652,25 | 433,2 |
| 15-02-031-03 | Устройство нижних заглушин | 5 103,24 | 2 585,25 | 49,43 | 19,65 | 2 468,56 | 300,96 |
| Вытягивание тяг и падуг: | | | | | | | |
| 15-02-031-04 | при улучшенной штукатурке по камню и бетону | 1 676,56 | 548,49 | 40,67 | 7,35 | 1 087,40 | 59,36 |
| 15-02-031-05 | при улучшенной штукатурке по дереву | 1 541,30 | 548,49 | 35,98 | 6,91 | 956,83 | 59,36 |
| 15-02-031-06 | при высококачественной штукатурке по камню и бетону | 2 381,82 | 812,82 | 58,34 | 9,83 | 1 510,66 | 85,47 |
| 15-02-031-07 | при высококачественной штукатурке по дереву | 1 926,36 | 820,14 | 36,53 | 7,42 | 1 069,69 | 86,24 |
| Насечка поверхности: | | | | | | | |
| 15-02-031-08 | стен | 281,57 | 281,57 |  |  |  | 37 |
| 15-02-031-09 | потолков | 350,06 | 350,06 |  |  |  | 46 |
| **Таблица ТЕР 15-02-032** **Устройство наличников тянутых**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-032-01 | Устройство наличников тянутых | 15 571,95 | 6 852,84 | 226,91 | 49,82 | 8 492,20 | 731,36 |
| **Таблица ТЕР 15-02-033** **Обивка поверхностей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Обивка поверхностей: | | | | | | | |
| 15-02-033-01 | изоляционным материалом | 45,68 | 38,42 | 3,47 | 0,41 | 3,79 | 5,6 |
| *12.2.03.15* | *Материалы изоляционные, м2* |  |  |  |  | *104* |  |
| 15-02-033-02 | дранью по деревянным неодранкованным поверхностям | 965,95 | 210,60 | 3,47 | 0,41 | 751,88 | 30,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-02-034** **Штукатурка лестничных маршей и площадок**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка лестничных маршей и площадок: | | | | | | | |
| 15-02-034-01 | улучшенная без отделки косоуров и балок | 3 037,34 | 799,01 | 112,94 | 59,25 | 2 125,39 | 95,12 |
| 15-02-034-02 | улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг | 4 332,47 | 1 142,33 | 98,64 | 47,73 | 3 091,50 | 134,55 |
| 15-02-034-03 | высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг | 4 975,62 | 1 793,45 | 90,67 | 43,19 | 3 091,50 | 196,65 |
| 15-02-034-04 | высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами | 6 822,32 | 2 456,44 | 81,27 | 20,93 | 4 284,61 | 262,16 |
| **Таблица ТЕР 15-02-035** **Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: | | | | | | | |
| 15-02-035-01 | стен и перегородок панельных | 145,16 | 82,07 | 4,17 | 1,66 | 58,92 | 11,06 |
| 15-02-035-02 | стен и перегородок из блоков и плит | 567,93 | 255,09 | 6,55 | 2,60 | 306,29 | 33,52 |
| 15-02-035-03 | потолков сборных панельных | 102,00 | 53,42 | 3,28 | 1,30 | 45,30 | 6,84 |
| 15-02-035-04 | потолков сборных из плит | 323,74 | 275,16 | 3,28 | 1,30 | 45,30 | 33,97 |
| **Таблица ТЕР 15-02-036** **Штукатурка по сетке без устройства каркаса**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Штукатурка по сетке без устройства каркаса: | | | | | | | |
| 15-02-036-01 | улучшенная стен | 5 977,39 | 1 065,59 | 51,83 | 16,62 | 4 859,97 | 129,95 |
| 15-02-036-02 | улучшенная потолков | 6 150,00 | 1 186,05 | 51,83 | 16,62 | 4 912,12 | 144,64 |
| 15-02-036-03 | высококачественная стен | 6 641,17 | 1 390,55 | 59,58 | 19,70 | 5 191,04 | 161,88 |
| 15-02-036-04 | высококачественная потолков | 6 830,42 | 1 527,65 | 59,58 | 19,70 | 5 243,19 | 177,84 |
| 15-02-036-05 | высококачественная колонн | 8 386,75 | 3 139,01 | 59,58 | 19,70 | 5 188,16 | 339,72 |
| 15-02-036-06 | карнизов и тяг | 12 240,98 | 3 278,54 | 120,03 | 36,06 | 8 842,41 | 354,82 |
| **Таблица ТЕР 15-02-037** **Устройство каркаса**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство каркаса при оштукатуривании: | | | | | | | |
| 15-02-037-01 | стен | 1 938,46 | 204,84 | 11,37 | 2,25 | 1 722,25 | 24,98 |
| 15-02-037-02 | потолков | 3 168,22 | 378,35 | 16,91 | 3,31 | 2 772,96 | 46,14 |
| 15-02-037-03 | колонн | 2 055,06 | 321,44 | 11,37 | 2,25 | 1 722,25 | 39,2 |
| 15-02-037-04 | карнизов и тяг | 3 327,13 | 537,26 | 16,91 | 3,31 | 2 772,96 | 65,52 |
| **Таблица ТЕР 15-02-038** **Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: | | | | | | | |
| 15-02-038-01 | стен | 546,40 | 97,64 | 27,30 | 0,30 | 421,46 | 12,19 |
| 15-02-038-02 | потолков | 601,27 | 141,45 | 38,35 | 0,30 | 421,47 | 17,25 |
| **Таблица ТЕР 15-02-040** **Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-02-040-01 | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя | 1 199,39 | 1 199,39 |  |  |  | 121,15 |
| *01.7.07.03* | *Воск защитный, кг* |  |  |  |  | *10* |  |
| *04.3.02.14* | *Штукатурка венецианская, кг* |  |  |  |  | *60* |  |
| *04.3.02.14* | *Колер для венецианской штукатурки, кг* |  |  |  |  | *П* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-02-040-02 | На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01 | 333,53 | 333,53 |  |  |  | 33,69 |
| *04.3.02.14* | *Штукатурка венецианская, кг* |  |  |  |  | *30* |  |
| *04.3.02.14* | *Колер для венецианской штукатурки, кг* |  |  |  |  | *П* |  |
| **Таблица ТЕР 15-02-041** **Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: | | | | | | | |
| 15-02-041-01 | потолков | 2 580,30 | 370,53 | 1,15 | 0,39 | 2 208,62 | 48,69 |
| 15-02-041-02 | перегородок | 2 777,06 | 435,75 | 1,92 | 0,64 | 2 339,39 | 57,26 |
| 15-02-041-03 | стен | 3 473,25 | 350,90 | 1,54 | 0,51 | 3 120,81 | 46,11 |
| **Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-03-001** **Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)**  Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: | | | | | | | |
| 15-03-001-01 | до 100 мм | 252,66 | 229,46 | 4,55 | 1,25 | 18,65 | 29,38 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-001-02 | до 250 мм | 625,87 | 503,04 | 10,94 | 2,93 | 111,89 | 64,41 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-001-03 | до 500 мм | 1 028,72 | 856,05 | 28,01 | 7,15 | 144,66 | 109,61 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-001-04 | до 750 мм | 1 601,63 | 1 376,75 | 42,96 | 10,82 | 181,92 | 176,28 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| **Таблица ТЕР 15-03-002** **Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)** Измеритель: шт. | | | | | | | |
| Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: | | | | | | | |
| 15-03-002-01 | до 250 мм | 6,58 | 4,90 | 1,24 | 0,21 | 0,44 | 0,62 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-002-02 | до 500 мм | 12,54 | 10,12 | 1,24 | 0,21 | 1,18 | 1,28 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-002-03 | до 750 мм | 21,05 | 17,32 | 1,24 | 0,21 | 2,49 | 2,19 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-002-04 | до 1750 мм | 50,71 | 36,86 | 1,83 | 0,45 | 12,02 | 4,66 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| **Таблица ТЕР 15-03-003** **Установка на колоннах гипсовых штучных деталей**  Измеритель: шт. | | | | | | | |
| Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой: | | | | | | | |
| 15-03-003-01 | до 500 мм | 47,52 | 38,13 | 1,24 | 0,21 | 8,15 | 4,82 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-003-02 | до 750 мм | 66,49 | 48,65 | 1,24 | 0,21 | 16,60 | 6,15 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой: | | | | | | | |
| 15-03-003-03 | до 500 мм | 104,96 | 85,06 | 1,24 | 0,21 | 18,66 | 10,26 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-003-04 | до 1000 мм | 189,86 | 150,38 | 1,54 | 0,33 | 37,94 | 18,14 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-003-05 | до 2000 мм | 415,62 | 274,48 | 2,43 | 0,68 | 138,71 | 33,11 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-003-06 | Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм | 22,85 | 15,07 | 1,24 | 0,21 | 6,54 | 1,93 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-03-004** **Установка гипсовых штучных деталей**  Измеритель: шт. | | | | | | | |
| 15-03-004-01 | Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | 11,20 | 9,36 | 1,24 | 0,21 | 0,60 | 1,09 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: | | | | | | | |
| 15-03-004-02 | до 250 мм | 7,34 | 3,48 | 1,24 | 0,21 | 2,62 | 0,44 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-03 | до 400 мм | 11,74 | 5,30 | 1,24 | 0,21 | 5,20 | 0,67 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: | | | | | | | |
| 15-03-004-04 | до 200 мм | 6,73 | 3,83 | 1,24 | 0,21 | 1,66 | 0,49 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-05 | до 400 мм | 13,64 | 7,03 | 1,24 | 0,21 | 5,37 | 0,9 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-06 | до 750 мм | 21,08 | 12,96 | 1,24 | 0,21 | 6,88 | 1,66 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-07 | до 1100 мм | 36,00 | 19,68 | 1,54 | 0,33 | 14,78 | 2,52 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью: | | | | | | | |
| 15-03-004-08 | до 0,1 м2 | 4,92 | 3,35 | 1,24 | 0,21 | 0,33 | 0,44 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-09 | до 0,5 м2 | 13,09 | 10,12 | 1,24 | 0,21 | 1,73 | 1,33 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка гипсовых ваз гладких высотой: | | | | | | | |
| 15-03-004-10 | до 500 мм | 12,19 | 8,70 | 1,24 | 0,21 | 2,25 | 1,1 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-11 | до 1000 мм | 13,96 | 12,26 | 1,24 | 0,21 | 0,46 | 1,55 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-12 | до 1350 мм | 17,64 | 15,82 | 1,24 | 0,21 | 0,58 | 2 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка гипсовых гербов высотой: | | | | | | | |
| 15-03-004-13 | до 750 мм | 28,08 | 24,53 | 1,24 | 0,21 | 2,31 | 2,92 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-14 | до 1000 мм | 37,03 | 31,67 | 1,24 | 0,21 | 4,12 | 3,77 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-004-15 | до 1500 мм | 53,47 | 44,18 | 1,54 | 0,33 | 7,75 | 5,26 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| **Таблица ТЕР 15-03-005** **Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка**  Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: | | | | | | | |
| 15-03-005-01 | до 100 мм | 443,38 | 348,59 | 8,22 | 2,13 | 86,57 | 44,07 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-005-02 | до 250 мм | 877,13 | 713,24 | 19,20 | 4,79 | 144,69 | 90,17 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-005-03 | до 500 мм | 1 437,56 | 1 197,73 | 47,22 | 11,95 | 192,61 | 151,42 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-005-04 | до 750 мм | 2 190,79 | 1 850,23 | 70,37 | 17,74 | 270,19 | 233,91 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| Установка цементных поручней и тетив любого профиля: | | | | | | | |
| 15-03-005-05 | без орнамента | 1 870,11 | 1 049,95 | 36,57 | 9,14 | 783,59 | 131,08 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-03-005-06 | с орнаментом | 2 279,02 | 1 448,21 | 47,22 | 11,95 | 783,59 | 180,8 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные погонные, м* |  |  |  |  | *101* |  |
| **Таблица ТЕР 15-03-006** **Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)** Измеритель: шт. | | | | | | | |
| 15-03-006-01 | Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм | 8,93 | 6,97 | 1,24 | 0,21 | 0,72 | 0,93 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента: | | | | | | | |
| 15-03-006-02 | рядовых высотой до 650 мм | 6,12 | 4,59 | 1,24 | 0,21 | 0,29 | 0,58 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-03-006-03 | рядовых высотой до 1100 мм | 8,79 | 6,96 | 1,24 | 0,21 | 0,59 | 0,88 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-006-04 | угловых высотой до 650 мм | 12,00 | 9,93 | 1,24 | 0,21 | 0,83 | 1,24 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-006-05 | угловых высотой до 1100 мм | 15,91 | 13,30 | 1,24 | 0,21 | 1,37 | 1,66 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| **Таблица ТЕР 15-03-007** **Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)** Измеритель: шт. | | | | | | | |
| Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой: | | | | | | | |
| 15-03-007-01 | до 500 мм | 60,44 | 48,73 | 1,24 | 0,21 | 10,47 | 6,16 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-02 | до 750 мм | 80,52 | 65,18 | 1,54 | 0,33 | 13,80 | 8,24 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой: | | | | | | | |
| 15-03-007-03 | до 500 мм | 158,94 | 121,21 | 1,24 | 0,21 | 36,49 | 14,43 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-04 | до 1000 мм | 270,22 | 215,46 | 1,83 | 0,45 | 52,93 | 25,65 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-05 | до 2000 мм | 532,67 | 402,44 | 4,25 | 1,13 | 125,98 | 47,91 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-06 | Установка цементных баз на колоннах гладких  орнаментированных высотой до 500 мм | 54,20 | 20,62 | 1,24 | 0,21 | 32,34 | 2,64 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-07 | Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм | 14,72 | 12,89 | 1,24 | 0,21 | 0,59 | 1,5 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны: | | | | | | | |
| 15-03-007-08 | до 250 мм | 7,73 | 3,88 | 1,24 | 0,21 | 2,61 | 0,49 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-09 | до 400 мм | 12,66 | 6,48 | 1,24 | 0,21 | 4,94 | 0,79 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны: | | | | | | | |
| 15-03-007-10 | до 200 мм | 7,63 | 4,61 | 1,24 | 0,21 | 1,78 | 0,59 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-11 | до 400 мм | 15,71 | 8,98 | 1,24 | 0,21 | 5,49 | 1,15 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-12 | до 750 мм | 25,31 | 17,34 | 1,24 | 0,21 | 6,73 | 2,22 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-007-13 | до 1100 мм | 43,83 | 27,57 | 1,83 | 0,45 | 14,43 | 3,53 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| **Таблица ТЕР 15-03-008** **Установка цементных деталей (ваз, гербов)** Измеритель: шт. | | | | | | | |
| Установка цементных ваз гладких высотой: | | | | | | | |
| 15-03-008-01 | до 500 мм | 15,72 | 12,26 | 1,24 | 0,21 | 2,22 | 1,55 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-008-02 | до 1000 мм | 25,76 | 17,40 | 1,24 | 0,21 | 7,12 | 2,2 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-008-03 | до 1350 мм | 34,39 | 21,99 | 1,54 | 0,33 | 10,86 | 2,78 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| Установка цементных гербов высотой: | | | | | | | |
| 15-03-008-04 | до 750 мм | 38,46 | 33,94 | 1,24 | 0,21 | 3,28 | 4,04 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-008-05 | до 1000 мм | 50,98 | 43,68 | 1,54 | 0,33 | 5,76 | 5,2 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |
| 15-03-008-06 | до 1500 мм | 74,40 | 61,82 | 1,83 | 0,45 | 10,75 | 7,36 |
| *05.3.01.07* | *Детали лепные штучные, шт.* |  |  |  |  | *1* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-04-001** **Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска водными составами внутри помещений клеевая: | | | | | | | |
| 15-04-001-01 | простая | 105,21 | 48,97 | 2,90 | 0,42 | 53,34 | 6,27 |
| 15-04-001-02 | улучшенная | 228,22 | 88,99 | 3,77 | 0,53 | 135,46 | 11,11 |
| 15-04-001-03 | высококачественная по штукатурке | 832,10 | 522,49 | 8,98 | 1,13 | 300,63 | 65,23 |
| 15-04-001-04 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 524,00 | 313,67 | 6,38 | 0,83 | 203,95 | 39,16 |
| Окраска водными составами внутри помещений казеиновая: | | | | | | | |
| 15-04-001-05 | улучшенная | 397,68 | 146,26 | 2,90 | 0,42 | 248,52 | 18,26 |
| 15-04-001-06 | высококачественная по штукатурке | 1 231,24 | 563,90 | 8,11 | 1,03 | 659,23 | 70,4 |
| 15-04-001-07 | высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 871,06 | 405,31 | 4,64 | 0,63 | 461,11 | 50,6 |
| **Таблица ТЕР 15-04-002** **Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Известковая окраска водными составами внутри помещений: | | | | | | | |
| 15-04-002-01 | по штукатурке | 185,96 | 74,43 | 2,04 | 0,32 | 109,49 | 10,21 |
| 15-04-002-02 | по кирпичу и бетону | 82,78 | 35,58 | 2,04 | 0,32 | 45,16 | 4,88 |
| 15-04-002-03 | по дереву | 71,72 | 31,57 | 2,04 | 0,32 | 38,11 | 4,33 |
| Силикатная окраска водными составами внутри помещений: | | | | | | | |
| 15-04-002-04 | по штукатурке и кирпичу | 106,35 | 103,45 | 2,90 | 0,42 |  | 14,19 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,03* |  |
| 15-04-002-05 | по дереву | 45,71 | 43,67 | 2,04 | 0,32 |  | 5,99 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-003** **Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-04-003-01 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) | 50,61 | 47,71 | 2,90 | 0,42 |  | 6,27 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,027* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-004** **Разделка поверхности по клеевой окраске**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Разделка поверхности по клеевой окраске: | | | | | | | |
| 15-04-004-01 | кистью, количество тонов 1 | 30,23 | 23,41 | 1,17 | 0,22 | 5,65 | 2,89 |
| 15-04-004-02 | кистью, количество тонов 2 и более | 47,24 | 40,42 | 1,17 | 0,22 | 5,65 | 4,99 |
| 15-04-004-03 | валиком, количество тонов 1 | 65,52 | 26,97 | 1,17 | 0,22 | 37,38 | 3,33 |
| 15-04-004-04 | валиком, количество тонов 2 и более | 148,56 | 53,95 | 1,17 | 0,22 | 93,44 | 6,66 |
| 15-04-004-05 | набрызгом, количество тонов 1 | 43,59 | 17,09 | 1,17 | 0,22 | 25,33 | 2,11 |
| 15-04-004-06 | набрызгом, количество тонов 2 и более | 55,26 | 28,76 | 1,17 | 0,22 | 25,33 | 3,55 |
| **Таблица ТЕР 15-04-005** **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: | | | | | | | |
| 15-04-005-01 | стен, подготовленным под окраску | 174,70 | 121,59 | 7,24 | 0,93 | 45,87 | 15,18 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,052* |  |
| 15-04-005-02 | потолков, подготовленным под окраску | 194,25 | 135,69 | 8,11 | 1,03 | 50,45 | 16,94 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,057* |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: | | | | | | | |
| 15-04-005-03 | по штукатурке стен | 643,72 | 343,63 | 13,62 | 1,76 | 286,47 | 42,9 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,063* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-005-04 | по штукатурке потолков | 749,78 | 431,74 | 14,49 | 1,86 | 303,55 | 53,9 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,069* |  |
| 15-04-005-05 | по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 302,57 | 203,53 | 8,98 | 1,13 | 90,06 | 25,41 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,063* |  |
| 15-04-005-06 | по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 330,26 | 229,09 | 8,98 | 1,13 | 92,19 | 28,6 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,069* |  |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: | | | | | | |  |
| 15-04-005-07 | по штукатурке стен | 1 018,17 | 590,56 | 18,25 | 2,39 | 409,36 | 68,75 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,063* |  |
| 15-04-005-08 | по штукатурке потолков | 1 253,05 | 768,20 | 19,98 | 2,59 | 464,87 | 89,43 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,069* |  |
| 15-04-005-09 | по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 627,85 | 398,75 | 11,88 | 1,56 | 217,22 | 46,42 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,063* |  |
| 15-04-005-10 | по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 722,79 | 480,01 | 12,75 | 1,66 | 230,03 | 55,88 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,069* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-006** **Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: | | | | | | |  |
| 15-04-006-01 | за 1 раз потолков | 70,92 | 69,58 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 8,1 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-006-02 | за 2 раза потолков | 175,22 | 171,97 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 20,02 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |
| 15-04-006-03 | за 1 раз стен | 57,60 | 56,26 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 6,55 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-006-04 | за 2 раза стен | 142,58 | 140,19 | 2,04 | 0,32 | 0,35 | 16,32 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-007** **Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: | | | | | | |  |
| 15-04-007-01 | по штукатурке стен | 1 003,71 | 340,20 | 13,55 | 1,72 | 649,96 | 43,56 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,03* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |
| 15-04-007-02 | по штукатурке потолков | 1 202,00 | 492,03 | 14,42 | 1,82 | 695,55 | 63 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,033* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| 15-04-007-03 | по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 393,53 | 258,89 | 8,94 | 1,11 | 125,70 | 32,73 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,03* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |
| 15-04-007-04 | по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 456,57 | 316,24 | 8,94 | 1,11 | 131,39 | 39,98 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,033* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: | | | | | | |  |
| 15-04-007-05 | по штукатурке стен | 1 524,54 | 533,97 | 18,15 | 2,33 | 972,42 | 68,37 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,03* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |
| 15-04-007-06 | по штукатурке потолков | 1 632,65 | 492,19 | 19,88 | 2,53 | 1 120,58 | 63,02 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,033* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| 15-04-007-07 | по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 850,93 | 379,57 | 11,81 | 1,52 | 459,55 | 48,6 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,03* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,02* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-007-08 | по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 998,37 | 491,95 | 12,68 | 1,62 | 493,74 | 62,99 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,033* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| **Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-04-011** **Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-011-01 | известковая | 134,93 | 48,10 | 2,03 | 0,20 | 84,80 | 6,32 |
| 15-04-011-02 | силикатная | 553,99 | 155,09 | 10,89 | 1,22 | 388,01 | 20,38 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,045* |  |
| 15-04-011-03 | цементная | 123,13 | 76,33 | 8,23 | 0,91 | 38,57 | 10,03 |
| *14.5.03.02* | *Краски сухие цементные, т* |  |  |  |  | *0,077* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-012** **Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-012-01 | перхлорвиниловая | 701,73 | 116,56 | 10,83 | 1,22 | 574,34 | 14,39 |
| *14.4.02.07* | *Краски перхлорвиниловые, т* |  |  |  |  | *0,059* |  |
| 15-04-012-02 | кремнийорганическая | 2 844,86 | 113,00 | 10,89 | 1,22 | 2 720,97 | 13,95 |
| 15-04-012-03 | поливинилацетатная | 120,79 | 77,68 | 4,69 | 0,51 | 38,42 | 9,59 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-013** **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-013-01 | известковая | 82,86 | 34,60 | 1,98 | 0,20 | 46,28 | 4,43 |
| 15-04-013-02 | силикатная | 471,95 | 111,53 | 10,83 | 1,22 | 349,59 | 14,28 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,045* |  |
| 15-04-013-03 | цементная | 63,22 | 54,90 | 8,17 | 0,91 | 0,15 | 7,03 |
| *14.5.03.02* | *Краски сухие цементные, т* |  |  |  |  | *0,077* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-014** **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и**  **поливинилацетатными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-014-01 | перхлорвиниловая | 460,60 | 83,48 | 9,77 | 1,11 | 367,35 | 10,07 |
| *14.4.02.07* | *Краски перхлорвиниловые, т* |  |  |  |  | *0,059* |  |
| 15-04-014-02 | кремнийорганическая | 2 773,48 | 81,16 | 9,77 | 1,11 | 2 682,55 | 9,79 |
| 15-04-014-03 | поливинилацетатная | 60,49 | 55,87 | 4,62 | 0,51 |  | 6,74 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-015** **Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-015-01 | известковая | 505,36 | 91,76 | 328,80 | 0,20 | 84,80 | 11,6 |
| 15-04-015-02 | силикатная | 1 408,87 | 222,27 | 798,59 | 1,11 | 388,01 | 28,1 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,045* |  |
| 15-04-015-03 | цементная | 709,16 | 145,54 | 525,05 | 0,81 | 38,57 | 18,4 |
| *14.5.03.02* | *Краски сухие цементные, т* |  |  |  |  | *0,077* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-016** **Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-016-01 | перхлорвиниловая | 1 306,08 | 164,14 | 567,60 | 1,11 | 574,34 | 19,8 |
| *14.4.02.07* | *Краски перхлорвиниловые, т* |  |  |  |  | *0,059* |  |
| 15-04-016-02 | кремнийорганическая | 3 430,47 | 159,17 | 550,33 | 1,11 | 2 720,97 | 19,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-016-03 | поливинилацетатная | 623,06 | 131,81 | 452,83 | 0,51 | 38,42 | 15,9 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-017** **Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: | | | | | | |  |
| 15-04-017-01 | известковая | 341,92 | 65,61 | 230,03 | 0,20 | 46,28 | 8,1 |
| 15-04-017-02 | силикатная | 1 074,06 | 159,57 | 564,90 | 1,11 | 349,59 | 19,7 |
| *14.3.02.05* | *Краски силикатные, т* |  |  |  |  | *0,045* |  |
| 15-04-017-03 | цементная | 475,34 | 104,49 | 370,70 | 0,81 | 0,15 | 12,9 |
| *14.5.03.02* | *Краски сухие цементные, т* |  |  |  |  | *0,077* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-018** **Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности: | | | | | | |  |
| 15-04-018-01 | перхлорвиниловая | 886,73 | 118,01 | 401,37 | 1,11 | 367,35 | 13,9 |
| *14.4.02.07* | *Краски перхлорвиниловые, т* |  |  |  |  | *0,059* |  |
| 15-04-018-02 | кремнийорганическая | 3 187,21 | 114,62 | 390,04 | 1,11 | 2 682,55 | 13,5 |
| 15-04-018-03 | поливинилацетатная | 411,61 | 94,24 | 317,37 | 0,51 |  | 11,1 |
| *14.3.02.01* | *Краска водоэмульсионная, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-019** **Окраска фасадов акриловыми составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Окраска фасадов акриловыми составами: | | | | | | |  |
| 15-04-019-01 | с люлек вручную с подготовкой поверхности | 793,15 | 146,57 | 484,03 | 0,81 | 162,55 | 17,68 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-02 | с люлек краскопультами с подготовкой поверхности | 720,47 | 125,85 | 432,07 | 0,81 | 162,55 | 14,22 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-03 | с люлек вручную по подготовленной поверхности | 595,73 | 138,77 | 456,94 | 0,61 | 0,02 | 16,74 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-04 | с люлек краскопультом по подготовленной поверхности | 524,15 | 119,16 | 404,97 | 0,61 | 0,02 | 13,27 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-05 | с лесов вручную с подготовкой поверхности | 284,05 | 114,40 | 7,10 | 0,81 | 162,55 | 13,8 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-06 | с лесов краскопультами с подготовкой поверхности | 299,73 | 93,28 | 43,90 | 0,81 | 162,55 | 10,54 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-07 | с лесов вручную по подготовленной поверхности | 112,62 | 107,27 | 5,33 | 0,61 | 0,02 | 12,94 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-019-08 | с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 129,08 | 86,93 | 42,13 | 0,61 | 0,02 | 9,68 |
| *14.3.02.01* | *Краска акриловая, т* |  |  |  |  | *0,038* |  |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| **Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ** | | | | | | |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-024** **Простая окраска масляными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Простая окраска масляными составами по дереву: | | | | | | |  |
| 15-04-024-01 | стен | 454,94 | 219,07 | 4,64 | 0,63 | 231,23 | 28,05 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,027* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | |  | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-024-02 | потолков | 507,80 | 254,29 | 4,64 | 0,63 | 248,87 | 32,56 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0307* |  |
| 15-04-024-03 | полов | 380,36 | 187,28 | 3,77 | 0,53 | 189,31 | 23,98 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0195* |  |
| 15-04-024-04 | заполнений дверных проемов | 392,06 | 279,21 | 3,77 | 0,53 | 109,08 | 35,75 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0245* |  |
| 15-04-024-05 | заполнений оконных проемов | 460,79 | 347,94 | 3,77 | 0,53 | 109,08 | 44,55 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0245* |  |
| 15-04-024-06 | дверных блоков,  подготовленных под вторую  окраску | 91,51 | 90,13 | 1,17 | 0,22 | 0,21 | 11,54 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0093* |  |
| 15-04-024-07 | оконных блоков, подготовленных под вторую  окраску | 124,47 | 123,09 | 1,17 | 0,22 | 0,21 | 15,76 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0093* |  |
| Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: | | | | | |  | |
| 15-04-024-08 | стен, подготовленных под окраску | 434,21 | 164,95 | 4,64 | 0,63 | 264,62 | 21,12 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0267* |  |
| 15-04-024-09 | потолков, подготовленных под окраску | 413,03 | 178,69 | 4,64 | 0,63 | 229,70 | 22,88 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0302* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-025** **Улучшенная окраска масляными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | |  | |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву: | | | | | |  | |
| 15-04-025-01 | стен | 859,71 | 474,01 | 7,24 | 0,93 | 378,46 | 58,52 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0258* |  |
| 15-04-025-02 | потолков | 993,75 | 577,45 | 9,85 | 1,23 | 406,45 | 71,29 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0298* |  |
| 15-04-025-03 | полов | 908,80 | 416,10 | 10,15 | 1,35 | 482,55 | 51,37 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,025* |  |
| 15-04-025-04 | заполнений дверных проемов | 1 018,26 | 751,11 | 8,11 | 1,03 | 259,04 | 92,73 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,02474* |  |
| 15-04-025-05 | заполнений оконных проемов | 1 375,08 | 1 122,66 | 8,11 | 1,03 | 244,31 | 138,6 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,02544* |  |
| 15-04-025-06 | дверных блоков, подготовленных под вторую  окраску | 370,46 | 210,36 | 2,04 | 0,32 | 158,06 | 25,97 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0104* |  |
| 15-04-025-07 | оконных блоков, подготовленных под вторую  окраску | 476,43 | 324,57 | 2,04 | 0,32 | 149,82 | 40,07 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0108* |  |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: | | | | | |  | |
| 15-04-025-08 | стен | 987,09 | 413,18 | 9,85 | 1,23 | 564,06 | 51,01 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,01837* |  |
| 15-04-025-09 | потолков | 1 147,47 | 507,87 | 10,15 | 1,35 | 629,45 | 62,7 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,021* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: | | | | | | |  |
| 15-04-025-10 | стен, подготовленных под окраску | 686,04 | 276,21 | 3,77 | 0,53 | 406,06 | 34,1 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,01837* |  |
| 15-04-025-11 | потолков, подготовленных под окраску | 765,30 | 302,94 | 4,64 | 0,63 | 457,72 | 37,4 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,021* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-026** **Высококачественная окраска масляными составами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Высококачественная окраска масляными составами по дереву: | | | | | | |  |
| 15-04-026-01 | стен | 1 202,43 | 733,24 | 10,15 | 1,35 | 459,04 | 85,36 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,025* |  |
| 15-04-026-02 | потолков | 1 430,08 | 924,11 | 11,88 | 1,56 | 494,09 | 107,58 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0289* |  |
| 15-04-026-03 | полов | 1 300,29 | 665,21 | 13,62 | 1,76 | 621,46 | 77,44 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0255* |  |
| 15-04-026-04 | заполнений дверных проемов | 1 613,92 | 1 275,62 | 10,15 | 1,35 | 328,15 | 148,5 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0246* |  |
| 15-04-026-05 | заполнений оконных проемов | 2 152,30 | 1 814,21 | 10,15 | 1,35 | 327,94 | 211,2 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0253* |  |
| Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке: | | | | | | |  |
| 15-04-026-06 | стен | 1 395,51 | 690,72 | 12,75 | 1,66 | 692,04 | 80,41 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0184* |  |
| 15-04-026-07 | потолков | 1 659,74 | 857,97 | 14,49 | 1,86 | 787,28 | 99,88 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0213* |  |
| Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: | | | | | | |  |
| 15-04-026-08 | стен, подготовленных под окраску | 1 044,51 | 498,91 | 8,11 | 1,03 | 537,49 | 58,08 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0184* |  |
| 15-04-026-09 | потолков, подготовленных под окраску | 1 176,26 | 569,77 | 8,11 | 1,03 | 598,38 | 66,33 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,021* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-027** **Третья шпатлевка при высококачественной окраске**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: | | | | | | |  |
| 15-04-027-01 | стен | 403,37 | 102,73 | 2,04 | 0,32 | 298,60 | 12,1 |
| 15-04-027-02 | потолков | 448,87 | 141,36 | 2,04 | 0,32 | 305,47 | 16,65 |
| 15-04-027-03 | заполнений дверных проемов | 490,69 | 186,61 | 2,04 | 0,32 | 302,04 | 21,98 |
| 15-04-027-04 | заполнений оконных проемов | 668,02 | 246,89 | 2,04 | 0,32 | 419,09 | 29,08 |
| Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: | | | | | | |  |
| 15-04-027-05 | стен, подготовленных под окраску | 561,66 | 101,80 | 2,90 | 0,42 | 456,96 | 11,99 |
| 15-04-027-06 | потолков, подготовленных под окраску | 611,13 | 140,09 | 3,77 | 0,53 | 467,27 | 16,5 |
| **Таблица ТЕР 15-04-028** **Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности: | | | | | | |  |
| 15-04-028-01 | стен | 323,62 | 304,00 |  |  | 19,62 | 32,9 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0024* |  |
| 15-04-028-02 | дверных заполнений | 285,73 | 266,11 |  |  | 19,62 | 28,8 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0024* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-04-029** **Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-029-01 | за 1 раз | 43,33 | 41,92 | 1,17 | 0,22 | 0,24 | 4,88 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0004* |  |
| 15-04-029-02 | за 2 раза | 109,08 | 105,83 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 12,32 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0208* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0006* |  |
| Оклейка тканями: | | | | | | | |
| 15-04-029-03 | полов | 1 171,53 | 74,01 | 11,01 | 1,46 | 1 086,51 | 9,24 |
| 15-04-029-04 | стен | 1 235,85 | 138,33 | 11,01 | 1,46 | 1 086,51 | 17,27 |
| 15-04-029-05 | Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий | 1 696,04 | 268,68 | 6,38 | 0,83 | 1 420,98 | 32,41 |
| **Таблица ТЕР 15-04-030** **Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Масляная окраска металлических поверхностей: | | | | | | | |
| 15-04-030-01 | больших (кроме кровель), количество окрасок 1 | 165,08 | 76,57 | 2,90 | 0,42 | 85,61 | 9,68 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0212* |  |
| 15-04-030-02 | больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 185,09 | 96,58 | 2,90 | 0,42 | 85,61 | 12,21 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0273* |  |
| 15-04-030-03 | стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 396,58 | 321,07 | 2,90 | 0,42 | 72,61 | 40,59 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0246* |  |
| 15-04-030-04 | решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и  т.п., количество окрасок 2 | 637,59 | 562,08 | 2,90 | 0,42 | 72,61 | 71,06 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0246* |  |
| 15-04-030-05 | Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции | 217,40 | 166,19 | 3,77 | 0,53 | 47,44 | 21,01 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0381* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-031** **Окраска кровли суриком**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска кровли суриком: | | | | | | | |
| 15-04-031-01 | за 1 раз | 474,17 | 61,78 | 2,90 | 0,42 | 409,49 | 7,81 |
| 15-04-031-02 | за 2 раза | 606,48 | 80,05 | 3,77 | 0,53 | 522,66 | 10,12 |
| **Таблица ТЕР 15-04-032** **Окраска суриком стальных обделок на фасадах**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска суриком стальных обделок на фасадах: | | | | | | | |
| 15-04-032-01 | с водосточными трубами | 171,41 | 68,50 | 1,17 | 0,22 | 101,74 | 8,66 |
| 15-04-032-02 | без водосточных труб | 128,32 | 51,81 | 1,17 | 0,22 | 75,34 | 6,55 |
| **Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-04-037** **Проолифка поверхностей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Проолифка деревянных поверхностей: | | | | | | | |
| 15-04-037-01 | механизированным способом | 12,54 | 12,54 |  |  |  | 1,46 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,01* |  |
| 15-04-037-02 | валиком | 28,77 | 28,77 |  |  |  | 3,78 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| 15-04-037-03 | кистью | 48,25 | 48,25 |  |  |  | 6,34 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,012* |  |
| Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей: | | | | | | | |
| 15-04-037-04 | механизированным способом | 20,53 | 20,53 |  |  |  | 2,39 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,01* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-037-05 | валиком | 43,83 | 43,83 |  |  |  | 5,76 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| 15-04-037-06 | кистью | 61,79 | 61,79 |  |  |  | 8,12 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,012* |  |
| Проолифка металлических поверхностей: | | | | | | | |
| 15-04-037-07 | механизированным способом | 21,73 | 21,73 |  |  |  | 2,53 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,01* |  |
| 15-04-037-08 | вручную | 94,74 | 94,74 |  |  |  | 12,45 |
| *14.5.05.02* | *Олифа, т* |  |  |  |  | *0,012* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-038** **Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-038-01 | стен | 1 042,14 | 512,80 | 7,24 | 0,93 | 522,10 | 64,02 |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,002* |  |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,00522* |  |
| 15-04-038-02 | заполнений дверных проемов | 1 088,88 | 669,64 | 7,24 | 0,93 | 412,00 | 83,6 |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,001* |  |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,00464* |  |
| 15-04-038-03 | заполнений оконных проемов | 1 296,64 | 870,53 | 7,24 | 0,93 | 418,87 | 108,68 |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,001* |  |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,00464* |  |
| Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-038-04 | стен за 1 раз | 57,60 | 56,26 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 6,55 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| 15-04-038-05 | потолков за 1 раз | 70,92 | 69,58 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 8,1 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| 15-04-038-06 | заполнений дверных проемов  за 1 раз | 81,40 | 80,06 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 9,32 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| 15-04-038-07 | заполнений оконных проемов  за 1 раз | 117,65 | 116,31 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 13,54 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,011* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0003* |  |
| 15-04-038-08 | стен за 2 раза | 142,58 | 140,19 | 2,04 | 0,32 | 0,35 | 16,32 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0006* |  |
| 15-04-038-09 | потолков за 2 раза | 175,22 | 171,97 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 20,02 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0006* |  |
| 15-04-038-10 | заполнений дверных проемов  за 2 раза | 200,73 | 197,48 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 22,99 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0006* |  |
| 15-04-038-11 | заполнений оконных проемов  за 2 раза | 292,39 | 289,14 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 33,66 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,022* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0006* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-039** **Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности: | | | | | | | |
| 15-04-039-01 | стен за 1 раз | 58,47 | 56,26 | 2,04 | 0,32 | 0,17 | 6,55 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0128* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,00034* |  |
| 15-04-039-02 | потолков за 1 раз | 71,79 | 69,58 | 2,04 | 0,32 | 0,17 | 8,1 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0128* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,00034* |  |
| 15-04-039-03 | заполнений дверных проемов  за 1 раз | 82,27 | 80,06 | 2,04 | 0,32 | 0,17 | 9,32 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0128* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,00034* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. | |  | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-039-04 | заполнений оконных проемов  за 1 раз | 118,52 | 116,31 | 2,04 | 0,32 | 0,17 | 13,54 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0128* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,00034* |  |
| 15-04-039-05 | стен за 2 раза | 142,15 | 138,90 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 16,17 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0255* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0007* |  |
| 15-04-039-06 | потолков за 2 раза | 175,22 | 171,97 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 20,02 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0255* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0007* |  |
| 15-04-039-07 | заполнений дверных проемов  за 2 раза | 200,73 | 197,48 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 22,99 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0255* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0007* |  |
| 15-04-039-08 | заполнений оконных проемов  за 2 раза | 292,39 | 289,14 | 2,90 | 0,42 | 0,35 | 33,66 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0255* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0007* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-040** **Окраска по металлу за 1 раз**  Измеритель: 100 м2 | | | |  | |  |  |
| Окраска по металлу за 1 раз печным лаком: | | | |  | |  |  |
| 15-04-040-01 | стен | 116,04 | 114,70 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 14,32 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,006* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0013* |  |
| 15-04-040-02 | заполнений дверных проемов и печей | 151,61 | 150,27 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 18,76 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,006* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0013* |  |
| 15-04-040-03 | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 318,78 | 317,44 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 39,63 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,006* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0013* |  |
| Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком: | | | |  | |  |  |
| 15-04-040-04 | стен | 99,14 | 97,80 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 12,21 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0045* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0013* |  |
| 15-04-040-05 | заполнений дверных проемов и печей | 129,34 | 128,00 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 15,98 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0045* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0013* |  |
| 15-04-040-06 | заполнений оконных проемов и решеток | 288,50 | 287,16 | 1,17 | 0,22 | 0,17 | 35,85 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,0045* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0013* |  |
| Окраска по металлу графитом за 2 раза: | | | |  | |  |  |
| 15-04-040-07 | стен | 267,00 | 235,78 | 1,17 | 0,22 | 30,05 | 30,19 |
| 15-04-040-08 | заполнений дверных проемов и печей | 335,50 | 304,28 | 1,17 | 0,22 | 30,05 | 38,96 |
| 15-04-040-09 | заполнений оконных проемов и решеток | 518,41 | 487,19 | 1,17 | 0,22 | 30,05 | 62,38 |
| 15-04-040-10 | Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток | 588,38 | 456,09 | 1,17 | 0,22 | 131,12 | 56,94 |
| **Таблица ТЕР 15-04-041** **Окраска по металлу за 2 раза**  Измеритель: 100 м2 | | | |  | |  |  |
| Окраска по металлу за 2 раза печным лаком: | | | |  | |  |  |
| 15-04-041-01 | стен | 196,24 | 194,72 | 1,17 | 0,22 | 0,35 | 24,31 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,012* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0026* |  |
| 15-04-041-02 | заполнений дверных проемов и печей | 257,60 | 256,08 | 1,17 | 0,22 | 0,35 | 31,97 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,012* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0026* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-041-03 | заполнений оконных проемов, решеток и печных труб | 541,23 | 539,71 | 1,17 | 0,22 | 0,35 | 67,38 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,012* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0026* |  |
| Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком: | | | | | | |  |
| 15-04-041-04 | стен | 158,92 | 157,40 | 1,17 | 0,22 | 0,35 | 19,65 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,009* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0026* |  |
| 15-04-041-05 | заполнений дверных проемов и печей | 206,90 | 205,38 | 1,17 | 0,22 | 0,35 | 25,64 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,009* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0026* |  |
| 15-04-041-06 | заполнений оконных проемов и решеток | 461,21 | 459,69 | 1,17 | 0,22 | 0,35 | 57,39 |
| *14.4.03.17* | *Лак, т* |  |  |  |  | *0,009* |  |
| *14.5.09.07* | *Растворитель, т* |  |  |  |  | *0,0026* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-043** **Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов: | | | | | | |  |
| 15-04-043-01 | вручную | 91,28 | 89,54 | 1,74 | 0,20 |  | 10,66 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| 15-04-043-02 | с применением распылителя | 108,53 | 69,99 | 38,54 | 0,20 |  | 7,47 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-044** **Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: | | | | | | |  |
| 15-04-044-01 | вручную | 91,79 | 90,05 | 1,74 | 0,20 |  | 9,61 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| 15-04-044-02 | с применением распылителя | 88,07 | 55,28 | 32,79 | 0,20 |  | 5,9 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-045** **Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: | | | | | | |  |
| 15-04-045-01 | из гранита вручную | 233,63 | 72,14 | 1,74 | 0,20 | 159,75 | 9,48 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| 15-04-045-02 | из гранита с применением распылителя | 241,53 | 48,99 | 32,79 | 0,20 | 159,75 | 5,77 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| 15-04-045-03 | из известняка и мрамора вручную | 236,39 | 72,30 | 4,34 | 0,51 | 159,75 | 9,5 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| 15-04-045-04 | из известняка и мрамора с применением распылителя | 243,78 | 48,64 | 35,39 | 0,51 | 159,75 | 5,79 |
| *14.2.06.03* | *Жидкость гидрофобизирующая, л* |  |  |  |  | *22,5* |  |
| **Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-047** **Декоративная отделка поверхностей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | |  |
| Декоративная отделка поверхностей под мрамор: | | | | | | |  |
| 15-04-047-01 | клеевая | 1 221,96 | 853,46 | 11,01 | 1,46 | 357,49 | 95,04 |
| 15-04-047-02 | масляная | 2 369,26 | 1 343,41 | 17,38 | 2,28 | 1 008,47 | 149,6 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0241* |  |
| Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности: | | | | | | |  |
| 15-04-047-03 | 1 | 1 973,94 | 1 629,87 | 8,11 | 1,03 | 335,96 | 181,5 |
| 15-04-047-04 | 2 | 2 713,87 | 2 350,96 | 8,11 | 1,03 | 354,80 | 261,8 |
| 15-04-047-05 | 3 | 4 122,08 | 3 743,76 | 8,11 | 1,03 | 370,21 | 416,9 |
| Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности: | | | | | | |  |
| 15-04-047-06 | 1 | 3 375,69 | 2 034,87 | 19,12 | 2,49 | 1 321,70 | 226,6 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0361* |  |
| 15-04-047-07 | 2 | 4 205,12 | 2 795,47 | 19,12 | 2,49 | 1 390,53 | 311,3 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0391* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-047-08 | 3 | 5 424,50 | 3 862,30 | 19,98 | 2,59 | 1 542,22 | 430,1 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0421* |  |
| Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности: | | | | | | | |
| 15-04-047-09 | 1 | 473,21 | 416,67 | 2,04 | 0,32 | 54,50 | 46,4 |
| 15-04-047-10 | 2 | 824,06 | 767,52 | 2,04 | 0,32 | 54,50 | 85,47 |
| 15-04-047-11 | 3 | 1 352,35 | 1 295,81 | 2,04 | 0,32 | 54,50 | 144,3 |
| Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: | | | | | | | |
| 15-04-047-12 | клеевая | 2 304,11 | 2 202,88 | 1,17 | 0,22 | 100,06 | 245,31 |
| 15-04-047-13 | масляная | 2 589,22 | 2 392,27 | 2,04 | 0,32 | 194,91 | 266,4 |
| *14.4.02.04* | *Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т* |  |  |  |  | *0,0072* |  |
| **Таблица ТЕР 15-04-048** **Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: | | | | | | | |
| 15-04-048-01 | из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 367,98 | 343,79 | 24,05 | 2,74 | 0,14 | 36,69 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,018* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,25* |  |
| 15-04-048-02 | из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 576,67 | 548,05 | 28,48 | 3,24 | 0,14 | 58,49 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,018* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,3* |  |
| 15-04-048-03 | из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 614,41 | 576,91 | 37,33 | 4,25 | 0,17 | 61,57 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,018* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,4* |  |
| 15-04-048-04 | из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 655,51 | 609,14 | 46,19 | 5,27 | 0,18 | 65,01 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,018* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,5* |  |
| Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: | | | | | | | |
| 15-04-048-05 | из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 336,75 | 315,77 | 20,85 | 2,69 | 0,13 | 33,7 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,21* |  |
| 15-04-048-06 | из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 545,27 | 519,66 | 25,49 | 3,31 | 0,12 | 55,46 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,26* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-048-07 | из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 585,13 | 550,21 | 34,77 | 4,56 | 0,15 | 58,72 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,36* |  |
| 15-04-048-08 | из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 633,72 | 590,68 | 42,87 | 5,59 | 0,17 | 63,04 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,45* |  |
| Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: | | | | | | | |
| 15-04-048-09 | из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 415,27 | 391,38 | 23,76 | 3,10 | 0,13 | 40,6 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,24* |  |
| 15-04-048-10 | из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 789,51 | 762,14 | 27,23 | 3,51 | 0,14 | 79,06 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,28* |  |
| 15-04-048-11 | из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 837,22 | 802,34 | 34,72 | 4,05 | 0,16 | 83,23 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,018* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или*  *полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,38* |  |
| 15-04-048-12 | из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) | 893,15 | 851,31 | 41,66 | 4,86 | 0,18 | 88,31 |
| *14.4.01.03* | *Состав грунтовочный на латексной основе, т* |  |  |  |  | *0,018* |  |
| *04.3.01.02* | *Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т* |  |  |  |  | *0,47* |  |
| 15-04-048-13 | При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07,  15-04-048-08 | 211,29 | 211,29 |  |  |  | 22,55 |
| 15-04-048-14 | При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06,  15-04-048-07, 15-04-048-08 | 291,87 | 137,55 |  |  | 154,32 | 14,68 |
| **Таблица ТЕР 15-04-049** **Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: | | | | | | | |
| 15-04-049-01 | Терракоат Микро механизированным способом | 1 913,85 | 97,15 | 48,63 | 1,92 | 1 768,07 | 11,31 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-049-02 | Терракоат Мелкозернистый механизированным способом | 2 791,93 | 96,72 | 43,16 | 1,21 | 2 652,05 | 11,26 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-04-049-03 | Терракоат Стандарт механизированным способом | 3 465,98 | 97,67 | 53,23 | 2,53 | 3 315,08 | 11,37 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-049-04 | Терракоат Микро вручную | 2 116,19 | 333,70 | 14,42 | 1,82 | 1 768,07 | 37,16 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-049-05 | Терракоат Мелкозернистый вручную | 2 994,15 | 333,16 | 8,94 | 1,11 | 2 652,05 | 37,1 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-049-06 | Терракоат Стандарт вручную | 3 668,16 | 334,06 | 19,02 | 2,43 | 3 315,08 | 37,2 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-049-07 | Терракоат Декор вручную | 5 227,98 | 335,31 | 30,56 | 3,85 | 4 862,11 | 37,34 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| 15-04-049-08 | Терракоат XL вручную | 5 346,30 | 372,85 | 23,36 | 2,93 | 4 950,09 | 42,13 |
| *14.4.01.21* | *Грунтовка, т* |  |  |  |  | *0,013* |  |
| **Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-05-001** **Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Остекление оконным стеклом окон: | | | | | | | |
| 15-05-001-01 | в два переплета, открывающихся в одну  сторону | 949,85 | 349,15 | 66,54 | 8,35 | 534,16 | 45,88 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *147* |  |
| 15-05-001-02 | в два переплета, открывающихся в разные стороны | 1 002,95 | 369,77 | 68,26 | 8,57 | 564,92 | 48,59 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *156* |  |
| 15-05-001-03 | с одинарным переплетом | 528,53 | 184,92 | 37,16 | 4,66 | 306,45 | 24,3 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *78* |  |
| 15-05-001-04 | со спаренным переплетом | 983,45 | 388,72 | 68,26 | 8,57 | 526,47 | 51,08 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *157* |  |
| 15-05-001-05 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 670,93 | 271,75 | 38,89 | 4,88 | 360,29 | 35,71 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *87* |  |
| Остекление оконным стеклом дверей балконных: | | | | | | | |
| 15-05-001-06 | в два полотна, открывающихся в одну  сторону | 664,70 | 270,00 | 41,48 | 5,21 | 353,22 | 35,48 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *95* |  |
| 15-05-001-07 | в два полотна, открывающихся в разные стороны | 719,66 | 287,20 | 56,17 | 7,05 | 376,29 | 37,74 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-05-001-08 | с одинарным переплетом | 353,19 | 142,76 | 19,87 | 2,50 | 190,56 | 18,76 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *50* |  |
| 15-05-001-09 | со спаренным переплетом | 675,68 | 283,78 | 47,52 | 5,96 | 344,38 | 37,29 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| **Таблица ТЕР 15-05-002** **Остекление стеклом дверей и витрин**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Остекление оконным стеклом прочих дверей: | | | | | | | |
| 15-05-002-01 | на штапиках по замазке | 1 160,14 | 719,75 | 68,26 | 8,57 | 372,13 | 94,58 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *106* |  |
| 15-05-002-02 | на эластичных прокладках | 2 124,76 | 719,75 | 68,26 | 8,57 | 1 336,75 | 94,58 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *106* |  |
| Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: | | | | | | | |
| 15-05-002-03 | дверей | 2 861,11 | 1 213,34 | 105,42 | 13,23 | 1 542,35 | 159,44 |
| *01.8.02.03* | *Стекло листовое витринное полированное, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-05-002-04 | витрин с металлическими переплетами | 1 814,62 | 935,00 | 105,42 | 13,23 | 774,20 | 111,31 |
| *01.8.02.03* | *Стекло листовое витринное полированное, м2* |  |  |  |  | *102* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ТЕР 15-05-003** **Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: | | | | | | | |
| 15-05-003-01 | в два переплета, открывающихся в одну  сторону | 1 528,64 | 911,53 | 82,95 | 10,41 | 534,16 | 119,78 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *147* |  |
| 15-05-003-02 | в два переплета, открывающихся в разные стороны | 1 638,64 | 963,12 | 110,60 | 13,89 | 564,92 | 126,56 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *156* |  |
| 15-05-003-03 | с одинарным переплетом | 837,28 | 483,31 | 47,52 | 5,96 | 306,45 | 63,51 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *78* |  |
| 15-05-003-04 | со спаренным переплетом | 1 631,92 | 1 014,72 | 90,73 | 11,39 | 526,47 | 133,34 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *157* |  |
| 15-05-003-05 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом | 1 119,03 | 706,89 | 51,85 | 6,51 | 360,29 | 92,89 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *87* |  |
| Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей: | | | | | | | |
| 15-05-003-06 | в два полотна, открывающихся в одну  сторону | 1 111,11 | 701,72 | 56,17 | 7,05 | 353,22 | 92,21 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *95* |  |
| 15-05-003-07 | в два полотна, открывающихся в разные стороны | 1 194,45 | 744,71 | 73,45 | 9,22 | 376,29 | 97,86 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-05-003-08 | с одинарным переплетом | 591,46 | 371,52 | 29,38 | 3,69 | 190,56 | 48,82 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *50* |  |
| 15-05-003-09 | со спаренным переплетом | 1 146,11 | 737,79 | 63,94 | 8,03 | 344,38 | 96,95 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| **Таблица ТЕР 15-05-004** **Тройное остекление деревянных переплетов**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов: | | | | | | | |
| 15-05-004-01 | окон в два спаренных переплета | 1 540,28 | 644,95 | 107,15 | 13,45 | 788,18 | 84,75 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *236* |  |
| 15-05-004-02 | балконных дверей в два спаренных переплета | 921,32 | 404,17 | 68,26 | 8,57 | 448,89 | 53,11 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *133* |  |
| **Таблица ТЕР 15-05-005** **Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм: | | | | | | | |
| 15-05-005-01 | окон в два спаренных переплета | 2 611,06 | 1 676,86 | 146,02 | 18,34 | 788,18 | 220,35 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *236* |  |
| 15-05-005-02 | балконных дверей в два спаренных переплета | 1 575,76 | 1 049,11 | 77,76 | 9,77 | 448,89 | 137,86 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, толщиной 4 мм, м2* |  |  |  |  | *133* |  |
| **Таблица ТЕР 15-05-006** **Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-05-006-01 | Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм | 6 229,56 | 743,88 | 107,15 | 13,45 | 5 378,53 | 97,75 |
| **Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-05-012** **Остекление деревянных переплетов промышленных зданий**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом: | | | | | | | |
| 15-05-012-01 | оконным, установленных в коробки | 2 116,37 | 214,98 | 34,56 | 4,34 | 1 866,83 | 28,25 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *77* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15-05-012-02 | оконным, установленных без коробок | 2 144,07 | 236,52 | 35,42 | 4,46 | 1 872,13 | 31,08 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *77* |  |
| 15-05-012-03 | армированным, установленных в коробках | 9 288,44 | 344,81 | 68,26 | 8,57 | 8 875,37 | 45,31 |
| 15-05-012-04 | армированным,  установленных без коробок | 9 333,33 | 379,21 | 73,45 | 9,22 | 8 880,67 | 49,83 |
| Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом: | | | | | | | |
| 15-05-012-05 | оконным | 2 326,91 | 236,52 | 35,42 | 4,46 | 2 054,97 | 31,08 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *85* |  |
| 15-05-012-06 | армированным | 10 244,33 | 379,21 | 73,45 | 9,22 | 9 791,67 | 49,83 |
| **Таблица ТЕР 15-05-013** **Остекление стальных переплетов промышленных зданий**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Остекление стальных переплетов промышленных зданий: | | | | | | | |
| 15-05-013-01 | стеновых оконным стеклом | 2 666,16 | 374,03 | 55,30 | 6,95 | 2 236,83 | 49,15 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *101* |  |
| 15-05-013-02 | фонарных оконным стеклом | 1 885,40 | 298,39 | 50,98 | 6,40 | 1 536,03 | 39,21 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *102* |  |
| 15-05-013-03 | стеновых армированным стеклом | 12 420,63 | 891,42 | 99,36 | 12,49 | 11 429,85 | 108,71 |
| 15-05-013-04 | фонарных армированным стеклом | 11 631,39 | 716,27 | 95,05 | 11,93 | 10 820,07 | 87,35 |
| 15-05-013-05 | перегородок оконным стеклом | 2 965,44 | 443,87 | 63,94 | 8,03 | 2 457,63 | 54,13 |
| *01.8.02.06* | *Стекло оконное, м2* |  |  |  |  | *111* |  |
| 15-05-013-06 | перегородок армированным стеклом | 13 652,79 | 982,20 | 109,74 | 13,78 | 12 560,85 | 119,78 |
| **Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-05-019** **Остекление оконных переплетов**  Измеритель: м2 | | | | | | | |
| Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом: | | | | | | | |
| 15-05-019-01 | коробчатого сечения в один слой | 215,67 | 9,22 | 2,60 | 0,32 | 203,85 | 1,18 |
| 15-05-019-02 | швеллерного сечения в один слой | 129,29 | 5,78 | 2,60 | 0,32 | 120,91 | 0,74 |
| 15-05-019-03 | швеллерного сечения в два слоя | 351,52 | 12,18 | 101,10 | 12,69 | 238,24 | 1,56 |
| Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом: | | | | | | | |
| 15-05-019-04 | швеллерного сечения в один слой | 129,33 | 6,72 | 2,60 | 0,32 | 120,01 | 0,86 |
| 15-05-019-05 | швеллерного сечения в два слоя | 342,10 | 13,36 | 96,77 | 12,16 | 231,97 | 1,71 |
| **Таблица ТЕР 15-05-020** **Остекление перегородок**  Измеритель: м2 | | | | | | | |
| Остекление перегородок профильным стеклом марки: | | | | | | | |
| 15-05-020-01 | КП-1-250 в один слой | 207,86 | 6,33 | 2,60 | 0,32 | 198,93 | 0,81 |
| 15-05-020-02 | ШП-250 в два слоя | 235,74 | 9,61 | 2,60 | 0,32 | 223,53 | 1,23 |
| **Таблица ТЕР 15-05-021** **Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: | | | | | | | |
| 15-05-021-01 | до 0,5 м2 | 18 773,18 | 1 350,09 | 148,61 | 18,67 | 17 274,48 | 177,41 |
| 15-05-021-02 | до 1 м2 | 18 455,81 | 1 178,10 | 148,61 | 18,67 | 17 129,10 | 154,81 |
| 15-05-021-03 | до 2 м2 | 17 696,02 | 877,13 | 148,61 | 18,67 | 16 670,28 | 115,26 |
| 15-05-021-04 | до 3 м2 | 17 710,35 | 668,16 | 148,61 | 18,67 | 16 893,58 | 87,8 |
| **Таблица ТЕР 15-05-022** **Остекление зенитных фонарей профильным стеклом**  Измеритель: м2 | | | | | | | |
| 15-05-022-01 | Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой | 151,08 | 6,55 | 2,90 | 0,42 | 141,63 | 0,79 |
| *09.4.03.11* | *Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, т* |  |  |  |  | *0,00086* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-06-001** **Оклейка обоями**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: | | | | | | | |
| 15-06-001-01 | простыми и средней плотности | 360,99 | 266,01 | 1,17 | 0,22 | 93,81 | 33,63 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,13* |  |
| 15-06-001-02 | тиснеными и плотными | 500,09 | 380,30 | 1,17 | 0,22 | 118,62 | 46,95 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,15* |  |
| 15-06-001-03 | типа "Линкруста" | 5 268,93 | 425,29 | 10,76 | 1,84 | 4 832,88 | 49,51 |
| Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: | | | | | | | |
| 15-06-001-04 | простыми и средней плотности | 244,51 | 218,63 | 1,17 | 0,22 | 24,71 | 27,64 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,13* |  |
| 15-06-001-05 | тиснеными и плотными | 300,40 | 265,19 | 1,17 | 0,22 | 34,04 | 32,74 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,15* |  |
| 15-06-001-06 | типа "Линкруста" | 5 224,91 | 376,67 | 10,76 | 1,84 | 4 837,48 | 43,85 |
| 15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков | 160,07 | 140,19 | 1,17 | 0,22 | 18,71 | 16,32 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,13* |  |
| 15-06-001-08 | Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку | 4 576,72 | 513,94 | 1,17 | 0,22 | 4 061,61 | 59,83 |
| **Таблица ТЕР 15-06-002** **Оклейка стен моющимися обоями**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Оклейка стен моющимися обоями: | | | | | | | |
| 15-06-002-01 | на бумажной основе по штукатурке и бетону | 727,67 | 507,51 | 1,17 | 0,22 | 218,99 | 64,16 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,12* |  |
| 15-06-002-02 | на тканевой основе по штукатурке и бетону | 1 250,92 | 736,15 | 1,17 | 0,22 | 513,60 | 88,8 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,12* |  |
| 15-06-002-03 | на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 405,41 | 377,54 | 1,17 | 0,22 | 26,70 | 47,73 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,12* |  |
| 15-06-002-04 | на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 879,09 | 599,04 | 1,17 | 0,22 | 278,88 | 72,26 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,12* |  |
| 15-06-002-05 | на бумажной основе по листовым материалам | 351,86 | 323,99 | 1,17 | 0,22 | 26,70 | 40,96 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,12* |  |
| 15-06-002-06 | на тканевой основе по листовым материалам | 743,79 | 463,74 | 1,17 | 0,22 | 278,88 | 55,94 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,12* |  |
| **Таблица ТЕР 15-06-003** **Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: | | | | | | | |
| 15-06-003-01 | по штукатурке и бетону | 2 405,62 | 845,79 | 1,17 | 0,22 | 1 558,66 | 95,57 |
| 15-06-003-02 | по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям | 2 031,42 | 668,00 | 1,17 | 0,22 | 1 362,25 | 75,48 |
| 15-06-003-03 | по листовым материалам | 1 992,12 | 628,70 | 1,17 | 0,22 | 1 362,25 | 71,04 |
| **Таблица ТЕР 15-06-004** **Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 71,98 | 71,98 |  |  |  | 8,38 |
| *14.4.02.09* | *Краска, т* |  |  |  |  | *0,016* |  |
| **Таблица ТЕР 15-06-005** **Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: | | | | | | | |
| 15-06-005-01 | на клее | 377,69 | 353,65 |  |  | 24,04 | 41,17 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,1* |  |
| 15-06-005-02 | самоклеящимися | 334,24 | 334,24 |  |  |  | 38,91 |
| *01.6.02.01* | *Обои, 100 м2* |  |  |  |  | *1,1* |  |
| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда  рабочих, чел.-ч |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы |
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход  неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| **Таблица ТЕР 15-07-001** **Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1**  Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| 15-07-001-01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов,  термоуплотнительной лентой  ЛТСМ-1 | 2 260,71 | 19,44 |  |  | 2 241,27 | 2,4 |
| **Таблица ТЕР 15-07-002** **Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-07-002-01 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками  "Нортовский" | 64,14 | 58,65 | 3,73 | 0,51 | 1,76 | 7,83 |
| *14.4.02.09* | *Краска (Лак), кг* |  |  |  |  | *12* |  |
| **Таблица ТЕР 15-07-003** **Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: | | | | | | | |
| 15-07-003-01 | деревянных | 193,35 | 26,08 | 19,99 | 0,51 | 147,28 | 3,18 |
| 15-07-003-02 | пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 249,13 | 30,26 | 23,08 | 0,51 | 195,79 | 3,69 |
| 15-07-003-03 | гипсокартонных | 135,40 | 20,83 | 15,80 | 0,51 | 98,77 | 2,54 |
| **Таблица ТЕР 15-07-016** **Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| 15-07-016-01 | Облицовка стен  гипсокартонными листами на клее | 1 536,01 | 399,82 | 4,17 | 1,66 | 1 132,02 | 49,36 |
| *01.6.01.02* | *Листы гипсокартонные, м2* |  |  |  |  | *103* |  |
| **Таблица ТЕР 15-07-017** **Нанесение защитных многокомпонентных покрытий**  Измеритель: 100 м2 | | | | | | | |
| Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности: | | | | | | | |
| 15-07-017-01 | гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой | 90 806,45 | 460,33 |  |  | 90 346,12 | 39,89 |
| 15-07-017-02 | гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой | 40 583,44 | 127,40 |  |  | 40 456,04 | 11,04 |
| 15-07-017-03 | пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой | 109 542,22 | 468,18 |  |  | 109 074,04 | 40,57 |
| 15-07-017-04 | пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой | 50 701,37 | 131,33 |  |  | 50 570,04 | 11,38 |

## IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение15.1

### Количество деталей, формуемых с одной модели

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование деталей | Ед. изм. | Количество деталей в модели | |
| гипсовых | цементных |
| 1 | Балясины без орнамента | шт. | 250 | 150 |
| 2 | Балясины орнаментованные | шт. | 150 | 100 |
| 3 | Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка | шт. | 150 | 100 |
| 4 | То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды | шт. | 100 | 60 |
| 5 | Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие | шт. | 170 | 100 |
| 6 | То же, орнаментованные | шт. | 80 | 50 |
| 7 | Капители коринфские | шт. | 70 | 35 |
| 8 | Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка | шт. | 125 | 75 |
| 9 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 75 | 50 |
| 10 | То же, при высоте более 500 мм простого рисунка | шт. | 200 | 120 |
| 11 | То же, рисунка средней сложности и сложного | шт. | 120 | 80 |
| 12 | Поручни и тетивы | шт. | 200 | 120 |

Приложение 15.2

### Расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория сложности |  | Количество |  |
| тонов в фоне | трафаретов | филенок |
| 1 | 2-3 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 3-5 | 2-3 | 5 |

Приложение 15.3

### Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади  заполнения проемов | | В т. ч.  детали  проолифлен ные | |
| Количество переплетов | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Оконные проемы жилых и общественных зданий** | | | | | |
|  | Раздельные переплеты | | | | | |
| 1. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
| 2. С подоконной доской | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 |
| 3. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | — | — |
|  | Спаренные переплеты | | | | | |
| 4. С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | — | 2,5 | — | 0,3 |
| 5. Без подоконной доски | Каменные | Коробка, переплет | — | 2,2 | — | — |
| 6. Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | — | 0,7 | — |
| 7. Витринное деревянное | Каменные | Коробка, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 |
|  | **Оконные проемы промышленных зданий** | | | | | |
| 8. Площадью до 4 м2 с раздельными переплетами | Каменные | Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 |
| 9. То же более 4 м2 | Каменные | То же | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 |
|  | **Балконные двери** | | | | | |
| 10. Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверные полотна | 2,1 | 3,5 | — | — |
| 11. Спаренные полотна | Каменные | То же |  | 2,6 | — |  |
|  | **Дверные проемы** | | | | | |
| 12. Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент к площади  заполнения проемов | | В т. ч. детали  проолифлен ные | |
| Количество переплетов | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 14. То же | Перегородки | То же | 2,7 | — | 0,3 | — |
| 15. Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 1,8 | — | — | — |
| 16. То же | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | — | 0,3 | — |
| 17. Шкафные двери | То же | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,7 | — | 0,2 | — |
| 18. Обрамление открытого проема | То же | Коробка, наличники с двух сторон | 0,9 | — | 0,4 | — |

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

### Приложение 15.4 Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | Клеевая | | | | Казеиновая | | | Известковая | | Силикатная |
| простая | улучшенная | высококачественн | | улучшенная | высококачествен | | по штукатурке | по дереву и  кирпичу |
| ая        по штукатурке | по сб./к | ная  по штукатурке | по сб./к |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Смачивание водой | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — |
| 3. Расшивка трещин | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 4. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Первая огрунтовка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | — | + | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | — | + | — | — | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 12. Вторая огрунтовка | — | + | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 13. Третья огрунтовка (с подцветкой) | — | — | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 14. Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15. Торцевание | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — |
| 16. Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + | + | — | — | — |

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «—» - операции, которые при данном виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза; окраска известковыми составами - за 1 раз; окраска клеевыми и казеиновыми составами при простом окрашивании - за 1 раз, при улучшенном окрашивании - за 2 раза, при высококачественном окрашивании по штукатурке - за 3 раза, при высококачественном окрашивании по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, - за 4 раза.

Приложение 15.5

### Состав работ при окраске фасадов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций |  | Виды красок | | |
| силикатная | известковая и  цементная | перхлорвиниловая | поливинилацетатная и  кемнийорганическая |
| 1. Очистка | + | + | + | + |
| 2. Расшивка трещин | + | + | + | + |
| 3. Подмазка | + | + | +1) | + |
| 4. Шлифовка | + | + | + | + |
| 5. Смачивание водой 2 | — | + | — | — |
| 6. Огрунтовка | + | — | + | + |
| 7. Первая окраска | + | + | + | + |
| 8. Вторая окраска | + | + | + | + |

Примечания:

1. Под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком. 2. Смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Приложение 15.6

### Состав работ при окраске масляными составами

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | по дереву | | | заполнение проемов,  подготовленных под вторую окраску | | по штукатурке | | | по сборным  конструкциям,  подготовленным под окраску | | | по металлу |
| П | У | В | П | У | П | У | В | П | У | В | — |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей | + | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Расшивка трещин | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 5. Проолифка | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
| 6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 7. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — |
| 8. Первая сплошная шпатлевка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | — | — | — |
| 10. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 11. Шлифовка | — | — | + | — | — | — | — | + | — | — | + | — |
| 12. Огрунтовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 13. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 14. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 15. Первая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16. Флейцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 17. Шлифовка | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 18. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 19. Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | — | + | + | — | + | + | — |
| 20. Вытягивание филенок | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — |

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П - простая, У - улучшенная, В - высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 - по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Приложение 15.7

### Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | Оклейка обоями | | | | | | | Обивка дверей  обивочными  материалами по войлоку |
| стен | | | | | | потолков |
| по монолитной штукатурке и бетону | | | по листовым материалам,  гипсобетонным и гипсолитовым  поверхностям | | |
| простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст | простые и средней плотности | тисненые плотные | линкруст |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Очистка от набела верха стен | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 2. Прочистка поверхностей | + | + | + | — | — | — | + | — |
| 3. Оклейка стыков | — | — | — | + | + | + | — | — |
| 4. Проклейка поверхностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 5. Подмазка неровностей | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 6. Шлифовка подмазанных мест пемзой | + | + | + | + | + | + | — | — |
| 7. Шлифовка пемзой | — | — | + | — | — | — | — | — |
| 8. Оклейка бумагой | + | + | — | — | — | — | — | — |
| 9. Шлифовка пемзой | — | + | — | — | — | — | — | — |
| 10. Проклейка поверхностей | — | — | + | — | — | + | + | + |
| 11. Оклейка обоями | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 12. Приготовление клеевых составов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 13. Обрезка и нарезка материалов | + | + | + | + | + | + | + | — |
| 14. Раскладка войлока или обивочных материалов | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 15. Формирование валиков | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 16. Прибивка тесьмы | — | — | — | — | — | — | — | + |
| 17. Прибивка материала | — | — | — | — | — | — | — | + |

Приложение 15.8

### Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | | Оклейка моющимися обоями на основе: | | | | | | | | | |
| бумажной | тканевой | бумажной | | тканевой | | бумажной | | тканевой | |
| по штукатурке и бетону | | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | | | по листовым  материалам | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. Очистка от набела верха стен | | + | + | + | | + | | + | | + | |
| 2. Прочистка поверхностей | | + | + | + | | + | | — | | — | |
| 3. Огрунтовка поверхности стен | | + | + | + | | + | | — | | — | |
| 4. Оклейка стыков | | — | — | — | | — | | + | | + | |
| 5. Частичная подмазка | | — | — | + | | + | | + | | + | |
| 6. Шлифовка помазанных мест | | — | — | — | | — | | + | | + | |
| 7. Сплошная шпатлевка | | + | + | — | | — | | — | | — | |
| 8. Шлифовка поверхности пемзой | | + | + | + | | + | | — | | — | |
| 9. Проклейка поверхностей | | + | + | + | | + | | + | | + | |
| 10. Проклейка поверхности углов | | + | + | + | | + | | + | | + | |
| по периметру стен и проемов | |  |  |  | |  | |  | |  | |
| Наименование операций | | Оклейка моющимися обоями на основе: | | | | | | | | | | | |
| бумажной | | тканевой | | бумажной | | тканевой | | бумажной | | тканевой | |
| по штукатурке и бетону | | | | по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | | | | по листовым  материалам | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 11. Оклейка обоями и обрезка | | + | | + | | + | | + | | + | | + | |
| кромок | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

Приложение 15.9

### Состав работ при оштукатуривании поверхностей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологические операции |  | Оштукатуривание | |
| простое | улучшенное | высококачественное |
| Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (второй слой) | — | — | + |
| Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | — | — | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

Примечание.

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

Приложение 15.10

### Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) |  | Коэффициенты | |
| к  затратам труда и оплате труда рабочих | к стоимости  эксплуатации машин, в том  числе оплате труда машинистов | к стоимости  материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м | 15-01-001, 15-01-002 | 1,07 | — | — |
| 3.2. Облицовка стен неполированными  плитами из травертина | 15-01-002 (6-10) | 0,9 | — | — |
| 3.3. То же, четырехгранных колонн | 15-01-004 (9-12) | 0,9 | — | — |
| 3.4. То же, многогранных колонн | 15-01-004 (13-16) | 0,85 | — | — |
| 3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм | 15-01-009 | 0,8 | — | — |
| 3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток | 15-01-019, 15-01-020 | 1,2 |  |  |
| 3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов | 15-01-019, 15-01-020 | 1,25 | — | — |
| 3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн | 15-01-021 (3, 4) | 1,15 |  |  |
| 3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором | 15-01-022 (1), 15-01-024  (1) | 1,35 | — | — |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Шифр таблиц (расценки) | Коэффициенты | | |
| к  затратам труда и оплате труда рабочих | к стоимости  эксплуатации машин, в том  числе оплате труда машинистов | к  стоимост  и  материал ов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.10. Облицовка колонн и пилястр  переменного сечения | 15-01-022 (2-5), 15-01-024 (2-5) | 1,25 | — | — |
| 3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях  высотой более 3,5 м с готовых лесов | 15-01-019, 15-01-020; с 15-02-015 по 15-02-025;  с 15-02-031 по 15-02-038 | 0,9 | 0,9 | — |
| 3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением | 15-02-002(1), 15-02-005 (1) | 1,05 | — | — |
| 3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей) | 15-02-023 (2) | 1,15 | — | — |
| 3.14. То же, под штриховую фактуру  (гребенкой или скарпелью) | 15-02-005 | 1,25 |  |  |
| 3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) | 15-02-005 | 1,3 |  |  |
| 3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности | 15-02-022, 15-02-023 | 1,3 | — | — |
| 3.17. Оштукатуривание многогранных  кессонов на криволинейной поверхности | 15-02-022, 15-02-023 | 1,6 | — | — |
| 3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры | 15-03-003, 15-03-007 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.19. Установка орнаментованных  кронштейнов, модульонов и ваз | 15-03-004 (4-7, 10-12),  15-03-007 (10-13), 15-03-008 (13) | 1,5 | — | — |
| 3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м | 15-04-001, 15-04-002, 15-04-004,  15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 15-04-007  (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (1, 8), 15-04-  025 (1, 8, 10), 15-04-026 (1, 6, 8),  15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 1504-038 (1, 4, 8), 15-04-039 (1, 5),  15-04-040 (1, 4, 7),  15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 15-04-  048 (5-14)  15-04-005 (2, 4, 6, 8,10), 15-04-007  (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (2, 9), 15-04-  025 (2, 9), 15-04-026 (2, 7, 9),  15-04027 (2, 6), 15-04-038 (5, 9),  15-04039 (2, 6) | 1,1    1,25 | 1,1    1,25 | —    — |
| 3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стены) | с 15-04-011 по 15-04-018, 15-04-048 (1-4) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов | 15-04-024 (5, 7), 15-04-025 (5, 7),  15-04-026 (5) | 1,25 | — | — |
| 3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок | 15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 15-  04-026 (8) | 1,2 | — | — |
| 3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей | 15-04-024 (4, 6), 15-04-025 (4, 6),  15-04-026 (4) | 1,08 | — | — |
| 3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой | 15-05-002 (3, 4) | 1,1 | — | — |
| 3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий | 15-05-012, 15-05-013 | 2 | 2 | 2 |

Приложение 15.11

### Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций |  | По штукатурке |  | По сборным конструкциям, подготовленным под окраску | | |
| простая | улучшенная | высококаче-  ственная | простая | улучшенная | высококаче-  ственная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Очистка | + | + | + | + | + | + |
| 2. Сглаживание торцом дерева | + | + | + | + | + | + |
| 3. Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + |
| 4. Проолифка | + | + | + | + | + | + |
| 5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
| 6. Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + |
| 7. Первая сплошная шпатлевка | — | + | + | — | — | — |
| 8. Шлифовка | — | + | + | — | — | — |
| 9. Вторая сплошная шпатлевка | — | — | + | — | — | + |
| 10. Шлифовка | — | — | + | — | + | + |
| 11. Огрунтовка | — | + | + | — | + | + |
| 12. Флейцевание | — | + | + | — | + | + |
| 13. Шлифовка | — | + | + | — | + | + |
| 14. Первая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 15. Флейцевание | — | + | + | — | + | + |
| 16. Шлифовка | — | + | + | — | + | + |
| 17. Вторая окраска | + | + | + | + | + | + |
| 18. Флейцевание или торцевание | — | + | + | — | + | + |
| 19. Вытягивание филенок | + | + | + | + | + | + |

Приложение 15.12

### Коэффициенты к расценкам таблицы 15-01-064, 15-01-080 на дополнительные условия производства работ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Коэффициент к затратам труда и оплате труда рабочих |
| 1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены) | 1,35 |
| 2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания | 1,10 |

Приложение 15.13

### Состав работ при отделке предварительно подготовленных поверхностей венецианской штукатуркой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технологические операции | Нанесение венецианской штукатурки | |
| в два слоя | добавлять на каждый  последующий слой |
| 1. Колеровка венецианской штукатурки | + | + |
| 2. Нанесение базового слоя | + | - |
| 3. Снятие неровностей. | + | - |
| 4. Зачистка поверхности. | + | - |
| 5. Нанесение второго слоя венецианской штукатурки. | + | - |
| 6. Зачистка поверхности. | + | - |
| 7. Нанесение следующего слоя венецианской штукатурки | — | + |
| 8. Зачистка поверхности. | - | + |
| 9. Финишное покрытие воском | + | - |
| 10. Полировка поверхности. | + | - |

Приложение 15.14

### Состав работ при оклейке фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование операций | Оклейка обоями | |  |
| самоклеящимися |  | на клее |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. Разметка подготовленного основания | + |  | + |
| 2. Раскладка панелей и определение последовательности наклеивания | + |  | + |
| 3. Приготовление клеевого состава. | - |  | + |
| 4. Нанесение клеевого состава на размеченное основание | — |  | + |
| 5. Частичное снятие защитной пленки с верхней части наклеиваемой панели | + |  | — |
| 6. Последовательное приклеивание панелей фотообоев, включая совмещение и обработку стыков | + |  | + |
| 7. Финишное разравнивание панелей | + |  | + |
| 8. Обрезка кромок обоев | + |  | + |

## СОДЕРЖАНИЕ

[I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1](#_Toc972962)

[II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ 4](#_Toc972963)

[III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7](#_Toc972964)

Сборник 15. Отделочные работы .............................................................................................................................................. 7

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ................................................................................................................................... 7

Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ

КАМНЯМИ ........................................................................................................................................................................ 7

Таблица ТЕР 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами ................................................................. 7

Таблица ТЕР 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ....................... 8

Таблица ТЕР 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами ............................................................ 9

Таблица ТЕР 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина ................. 10

Таблица ТЕР 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн ... 11 Таблица ТЕР 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в

горизонтальных швах свинца ..................................................................................................................................... 11

Таблица ТЕР 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями 11

Таблица ТЕР 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

....................................................................................................................................................................................... 12

Таблица ТЕР 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ............ 12

Таблица ТЕР 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ........................... 12 Таблица ТЕР 15-01-011 Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без

утеплителя на металлическом каркасе с его устройством ....................................................................................... 13

Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ .......................................... 13 Таблица ТЕР 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными

плитками ....................................................................................................................................................................... 13

Таблица ТЕР 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими

цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе ............................................................................. 13

Таблица ТЕР 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких

керамических плиток на полимерцементной мастике ............................................................................................. 13

Таблица ТЕР 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных,

плинтусных и угловых плиток) .................................................................................................................................. 14

Таблица ТЕР 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками

....................................................................................................................................................................................... 14

Таблица ТЕР 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором .................. 16

Таблица ТЕР 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ................ 17 Таблица ТЕР 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и

капителей ...................................................................................................................................................................... 17

Таблица ТЕР 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ................. 18

Таблица ТЕР 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

....................................................................................................................................................................................... 18

Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К

ОТДЕЛКЕ ......................................................................................................................................................................... 19

Таблица ТЕР 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами ......................................................... 19

Таблица ТЕР 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами .................................................... 20

Таблица ТЕР 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из

туфа, известняка и ракушечника ................................................................................................................................ 21

Таблица ТЕР 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и

ракушечника ................................................................................................................................................................. 21

Таблица ТЕР 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы .......................... 22

Таблица ТЕР 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами ........................................................ 22 Таблица ТЕР 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами

толщиной 40-60 мм ...................................................................................................................................................... 23

Таблица ТЕР 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами ....................................................... 23

Таблица ТЕР 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм ............................ 23

Таблица ТЕР 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит 23

Таблица ТЕР 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ............... 23

Таблица ТЕР 15-01-043 Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами ... 24

Таблица ТЕР 15-01-045 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ....... 24

Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ................. 24

Таблица ТЕР 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов .......... 24

Таблица ТЕР 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами ........... 25

Таблица ТЕР 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из

древесностружечных плит (ДСП) .............................................................................................................................. 26

-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или

листами из синтетических материалов ...................................................................................................................... 26

Таблица ТЕР 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)

гарпунным способом ................................................................................................................................................... 27

Таблица ТЕР 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий .................................. 27

Таблица ТЕР 15-01-053 Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E 28

Таблица ТЕР 15-01-054 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых ......... 28

Таблица ТЕР 15-01-055 Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка .............................. 28

Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ............................................................................................ 28 Таблица ТЕР 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по

металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом .......................................................................... 28

Таблица ТЕР 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по

металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом .......................................................................... 28

Таблица ТЕР 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на

металлическом каркасе ............................................................................................................................................... 28

Таблица ТЕР 15-01-065 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ........................... 29 Таблица ТЕР 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах ............................................................ 29 Таблица ТЕР 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по

утеплителю ................................................................................................................................................................... 29

Таблица ТЕР 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением

пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки ............................................................ 30

Таблица ТЕР 15-01-090 Устройство вентилируемых фасадов ................................................................. 30

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ .................................................................................................................................... 30

Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ................................................................................................................. 30

Таблица ТЕР 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ......... 30

Таблица ТЕР 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр .................................................................................................................................................. 31

Таблица ТЕР 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов .......................................................................................................................................................................... 31

Таблица ТЕР 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников .......................................................................................................................................... 31

Таблица ТЕР 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен,

колонн, пилястр ........................................................................................................................................................... 31

Таблица ТЕР 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

....................................................................................................................................................................................... 32

Таблица ТЕР 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню

карнизов, тяг, наличников .......................................................................................................................................... 32

Таблица ТЕР 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой ............................................ 32

Таблица ТЕР 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой ............................................ 32

Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ................................................................... 32

Таблица ТЕР 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором ......................................... 32 Таблица ТЕР 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором

по камню и бетону ....................................................................................................................................................... 33

Таблица ТЕР 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ........................................ 33 Таблица ТЕР 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен

цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не

оштукатуриваются) ..................................................................................................................................................... 33

Таблица ТЕР 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное

оштукатуривание) из сухих растворных смесей ....................................................................................................... 33

Таблица ТЕР 15-02-020 Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону .................................. 34

Таблица ТЕР 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором ............................................ 34

Таблица ТЕР 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по

ребристому железобетонному перекрытию .............................................................................................................. 34

Таблица ТЕР 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2

по ребристому железобетонному перекрытию ......................................................................................................... 34

Таблица ТЕР 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами .......................................................... 35

Таблица ТЕР 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки ................................................................... 35

Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК,

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ............................................................................................................................... 35

Таблица ТЕР 15-02-031 Штукатурка отдельных мест ............................................................................... 35

Таблица ТЕР 15-02-032 Устройство наличников тянутых........................................................................ 35

Таблица ТЕР 15-02-033 Обивка поверхностей ........................................................................................... 35

Таблица ТЕР 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок .................................................. 36

-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку

обоями ........................................................................................................................................................................... 36

Таблица ТЕР 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса .................................................... 36

Таблица ТЕР 15-02-037 Устройство каркаса .............................................................................................. 36

Таблица ТЕР 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру

шагрень ......................................................................................................................................................................... 36

Таблица ТЕР 15-02-040 Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных

поверхностей ................................................................................................................................................................ 36

Таблица ТЕР 15-02-041 Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под

облицовку различными материалами ........................................................................................................................ 37

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ .................................................................................................................................................. 37

Таблица ТЕР 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) ........................... 37

Таблица ТЕР 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых,

многогранных простого, среднего и сложного рисунков) ....................................................................................... 37

Таблица ТЕР 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей ........................................ 37

Таблица ТЕР 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей .............................................................. 38

Таблица ТЕР 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских,

выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка ........................................................................................ 38

Таблица ТЕР 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) ........ 38 Таблица ТЕР 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) .............................................................................................................................................................. 39

Таблица ТЕР 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов) ...................................................... 39

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ............................................................................................................................................ 40

Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ .................................................. 40

Таблица ТЕР 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений .................. 40

Таблица ТЕР 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений .......... 40

Таблица ТЕР 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

....................................................................................................................................................................................... 40

Таблица ТЕР 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске ........................................................ 40

Таблица ТЕР 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ................... 40

Таблица ТЕР 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения..................... 41

Таблица ТЕР 15-04-007 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения

....................................................................................................................................................................................... 41

Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК ............................................................................... 42

Таблица ТЕР 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми,

силикатными и цементными составами .................................................................................................................... 42

Таблица ТЕР 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми,

кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.................................................................................. 42

Таблица ТЕР 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми,

силикатными и цементными составами .................................................................................................................... 42

Таблица ТЕР 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности

перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ............................................ 42 Таблица ТЕР 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми,

силикатными и цементными составами .................................................................................................................... 42

Таблица ТЕР 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми,

кремнийорганическими и поливинилацетатными составами.................................................................................. 42

Таблица ТЕР 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми,

силикатными и цементными составами .................................................................................................................... 43

Таблица ТЕР 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ............................................ 43

Таблица ТЕР 15-04-019 Окраска фасадов акриловыми составами .......................................................... 43

Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ........................................................................................ 43

Таблица ТЕР 15-04-024 Простая окраска масляными составами ............................................................. 43

Таблица ТЕР 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами ..................................................... 44

Таблица ТЕР 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами ....................................... 45

Таблица ТЕР 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске ....................................... 45

Таблица ТЕР 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности 45

Таблица ТЕР 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями ................................. 45

Таблица ТЕР 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по

изоляции ....................................................................................................................................................................... 46 Таблица ТЕР 15-04-031 Окраска кровли суриком ..................................................................................... 46

Таблица ТЕР 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах ............................................... 46

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ ................................ 46

Таблица ТЕР 15-04-037 Проолифка поверхностей .................................................................................... 46

-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

....................................................................................................................................................................................... 47

Таблица ТЕР 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной

поверхности .................................................................................................................................................................. 47

Таблица ТЕР 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз ................................................................................ 48

Таблица ТЕР 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза .............................................................................. 48

Таблица ТЕР 15-04-043 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов ........................................ 49

Таблица ТЕР 15-04-044 Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен .......................... 49

Таблица ТЕР 15-04-045 Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей .......................................... 49

Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ ................................................................................................................ 49

Таблица ТЕР 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей ................................................................. 49

Таблица ТЕР 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из

минеральных или полимерминеральных составов ................................................................................................... 50

Таблица ТЕР 15-04-049 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям

рельефным штукатурным акриловым покрытием .................................................................................................... 51 Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ........................................................................................................................................ 52

Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И

ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ................................................................................................... 52

Таблица ТЕР 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей .................... 52

Таблица ТЕР 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин ................................................................ 52

Таблица ТЕР 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм ................................................. 52

Таблица ТЕР 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов .................................................... 53

Таблица ТЕР 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных

зданиях .......................................................................................................................................................................... 53

Таблица ТЕР 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до

6 мм ............................................................................................................................................................................... 53

Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ...................................................... 53

Таблица ТЕР 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий .......................... 53

Таблица ТЕР 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий .............................. 54

Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ...................................................... 54

Таблица ТЕР 15-05-019 Остекление оконных переплетов ........................................................................ 54

Таблица ТЕР 15-05-020 Остекление перегородок ..................................................................................... 54

Таблица ТЕР 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов

двухслойными стеклопакетами .................................................................................................................................. 54

Таблица ТЕР 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом ...................................... 54

Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ ............................................................................................................................................... 54

Таблица ТЕР 15-06-001 Оклейка обоями.................................................................................................... 54

Таблица ТЕР 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями ..................................................................... 55

Таблица ТЕР 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся

пленкой ......................................................................................................................................................................... 55

Таблица ТЕР 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками .............................. 55

Таблица ТЕР 15-06-005 Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей .......... 55

Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ................................................................................................................................................... 56

Таблица ТЕР 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов,

фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 ................................................... 56 Таблица ТЕР 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский". ................... 56 Таблица ТЕР 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой

"Нортекс-Грунт". ......................................................................................................................................................... 56

Таблица ТЕР 15-07-016 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее ........................................ 56

Таблица ТЕР 15-07-017 Нанесение защитных многокомпонентных покрытий ..................................... 56

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................................................................................. 57

СОДЕРЖАНИЕ ......................................................................................................................................................................... 65